점  검  사  진

공 사 명 :	2014년 고가교(신림~신대방,대림~신도림)성능개선 궤도공사	점검일 :	2016.5.9.
지적사항 :	대림~신도림 외선 36K 597 SMF2 판넬하수 전식철근 스페이셔 설치 후 콘크리트 타설 요망
지적사항 :	대림~신도림 외선 36K 467 판넬 2차 콘크리트 충진부 치핑 후 콘크리트 타설 바람