점  검  사  진

공 사 명 :	종로 1 2 3 4가동 청사 신축공사	점검일 :	2016.9.23.
지적사항 :	4층 외벽 거더(girder)의 Cold Joint 부분 보수 하기 바람
지적사항 :	5층 벽체 스페이셔 설치하여 철근의 피복을 유지 하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	종로 1 2 3 4가동 청사 신축공사	점검일 :	2016.9.23.
지적사항 :	지하1층 전기실 벽체 시공이음부 누수부분 밀실하게 보수 바람