점  검  사  진

공 사 명 :	서울역 7017프로젝트 건설공사	점검일 :	2017.3.14.
지적사항 :	포트내 배수파이프 및 트렌치 내 배수관 설치에 유의하여 포트내 배수에 문제가 없도록 시행 바람
지적사항 :	고가 좌우측 트렌치의 통수단면이 최대한 확보 될 수 있도록 통수면 마감이나 뚜껑에 유의 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울역 7017프로젝트 건설공사	점검일 :	2017.3.14.
지적사항 :	포트 및 조명 폴대의 바닥접합부위의 마감이 경관상 문제 없도록 시공 바람
지적사항 :	고가 트렌치 수직배수구 설치 시 시공상세도를 작성 정밀 시공 바람