점  검  사  진

공 사 명 :	목동교 성능개선공사	점검일 :	2017.4.27.
지적사항 :	목동교 종점부 도로 노면수가 보도로 유입되지 않도록 보차도 경계석을 인상하기 바람
지적사항 :	A2 하부 PC판넬과 PC빔 접합부 콘크리트면 보수시 표면이 탈락되지 않도록 시공방안을 강구하여 정밀시공 바람