점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2017.8.8.
지적사항 :	Mat 기초타설시 수직분할을 실시한 바 이에 따른 구조적 검토를 실시하고, 방수처리에 만전을 기하기 바람
지적사항 :	공항철도 연결부 단부 벽체 기둥 코너부 주철근의 위치가 많이 벗어나 Hoop와의 고정이 어려우므로 이에 대한 조치를 하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2017.8.8.
지적사항 :	5호선 연결통로 가시설 우각부 띠장 시공이 도면과 상이하게 보강된 바 이에 대한 설계 확인을 받기 바람
지적사항 :	버트래스가 있는 합벽(DrV1)의 주근 위치가 일반 옹벽과 같이 되어 있으니, 주근의 위치 및 size 등에 대한 확인 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡 중앙광장 조성공사	점검일 :	2017.8.8.
지적사항 :	우수저류조 기계실 기초부분 심하게 녹슨 철근 녹제거 후 콘크리트를 타설하기 바람
지적사항 :	합벽부 지수판에 붙은 시멘트페이스트제거 및 청소 실시 후 콘크리트 타설 바람