점  검  사  진

공 사 명 :	독산2동 복합청사 건립공사	점검일 :	2017.9.18.
지적사항 :	지상2층 계단실 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 치핑 실시하여 신․구 콘크리트가 밀착 시공 되도록 조치 바람
지적사항 :	지상2층 기둥부 하부 Lath 거푸집에 수직으로 밀착 시공하여 단면 감소가 되지 않도록 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	독산2동 복합청사 건립공사	점검일 :	2017.9.18.
지적사항 :	지상2층 벽체 거푸집에 붙은 시멘트페이스트 등 이물질 제거 및 청소 후 콘크리트타설 바람