점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 C10-1,2 업무근린생활시설 신축공사	점검일 :	2018.4.3.
지적사항 :	건축물 옥상 출입문 상부 캐노피(처마) 및 하부 방수턱이 누락되었으므로 보완시공 바람
지적사항 :	건물 옥상의 방수는 우레탄방수공법이므로 도막두께 및 품질향상을 위해 바탕정리 보완, 우수와 배수가 원활하도록 우수드레인과 구배 등 시공상세도(shop drawing)를 작성 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 C10-1,2 업무근린생활시설 신축공사	점검일 :	2018.4.3.
지적사항 :	건물 지하외벽의 일부 벽체에 누수가 발생한 부위는 적절한 보수시공계획서를 작성후 시행 바람
지적사항 :	조적벽체 인방설치 부분 보강 시공하기 바람