점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 C6-1 근린생활시설 및 업무시설 신축공사	점검일 :	2018.07.03.
지적사항 :	12층 벽체 수직철근과 U-bar 결속을 진결하게 할 것.
지적사항 :	12층 벽체 철근의 피복두께 확보를 위해 간격재 및 스페이서 설치할 것.

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 C6-1 근린생활시설 및 업무시설 신축공사	점검일 :	2018.07.03.
지적사항 :	12층 벽체는 콘크리트 타설 및 철근배근 전에 거푸집 청소 및 박리제 도포 할 것.