점검 세부내용

점검일자	점 검 결 과				점 검 자
	하 천 명	좌․우안별	점검위치	점검항목
2016.12.06	안양천	좌․우안	안양교	하천내 공사장	서울시: 이진연 구로구: 유동훈
점검결과	안양천 하도내 공사용 가설도로 설치로 유수소통 장애 발생 자전거도로(산책로) 직각 우회 및 미포장으로 이용시민의 불편 및 민원발생

(전)	지적사항 사진 및 설명
	자전거도로 및 산책로 미포장으로 통행불편
(전)	지적사항 사진 및 설명
	하도내 공사용 가도 설치로 유수소통 장애 발생