[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]									결재
소방장비점검부
소 속	:	OOO	소방서
부 서	:	OOO안전센터		【	O	대	】

※ 각 부서 해당 장비만 기록 할 것 ※

소방장비 점검부
장 비 명		수량	검 결 과														비 고
			9/28		10/31
			목		화
			월간		일간
			주	야	주	야
화재진압장비	피스톨관창 [40mm]																수령년도 표기
	피스톨관창 [65mm]
	홈관창 [40mm(SL-17PS)]
	홈관창 [65mm(SL-19MS)]
	무반동관창[65mm]
	무반동관창[40mm]
	열화상 카메라 (FLIR K2)
	송배풍기
	사다리
구조장비	라이트라인
	연기투시랜턴
	철선절단기
	동력절단기
	체인톱
구급장비	입인두기도기
	자동제세동기(휴대용)
	백밸브 마스크 (성인용,소아용,영아용)
	경추보호대 (성인용,소아용)
	부목(패드,알루미늄)
	붕대/거즈/구토백
	접이식들것
	니트로글리세린 (경구용)

소방장비 점검부
장 비 명					수량		점 검 결 과																				비 고
							9/28		10/31
							목		화
							월간		일간
							주	야	주		야
측정장비	복합가스측정기
보호장비	공기호흡기 충전기
	인명구조 경보기
	대원 위치추적장비 (송신기)
	대원 위치추적장비 (수신기)
	공기 공급장비
	방열복 세트
	화학보호복(A급)
범 례		양 호	수리요	수 리 완 료		교환요				교 환 완 료					담당자	1대					2대				3대
		√	△			X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 장비회계팀장(주간점검), 소방행정과장(월간점검)으로 일원화

소방장비 점검부
장 비 명						수량		점 검 결 과																			비 고
								9/28			10/31
								목			화
								월간			일간
								주	야		주	야
보조장비	기록보존용	디지털 카메라
		차량용 운행기록계
	정비기구	소방자동차 정비공구
		공기압축기
		방화복세탁기
		고압세척기
		소방호스 건조기
		이동식 발전기
	현장지원	출입통제선
		차량이동기
	그밖의장비	안전매트리스
		수중펌프
범 례			양 호	수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료						담당자	1대				2대				3대
			√	△			X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 장비회계팀장(주간점검), 소방행정과장(월간점검)으로 일원화
※ 구조대의 경우 「구조장비 단독점검부」로 분리하여 운용하고, 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화 ⇨ 구조장비 보유 실정에 맞게 서식편집 운영(비고란에 장비별 담당자 기재 활용)

기타장비 점검부
차량번호			펌프차					점 검 결 과																				비 고
								9/28		10/31
제 품 명			i-PAD CU-SP1(자동심장충격기)
								목		화
								월간		일간
시리얼번호			G1M44A0301
								주	야	주					야
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		1개의 여분 패드가 있음
패 들		패들 청결함
		탈착 용이함
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
		제세동 패들 케이블
		일회용 피드 케이블, 커넥터
배터리		완충되어 있음
		완충된 여분 배터리 있음
일 회 용 품		전극용 젤리
		심전도용 전극
		기록용지
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		제세동 기능 이상없음
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료					담당자					진압 1대				진압 2대					진압 3대
	√			△		X

통신장비 점검부(갑지)									현장대응단 진압대
장 비 명			수량	점 검 결 과														비 고
				9/28		10/31
				목		화
				월간		일간
				주	야	주	야
유선통신망	교환기
	단말기(전화기)
	119 신고접수장치
	방송장비
	영상장비
	비상소집 동보장치
	모사전송기(fax)
	다중녹음장치
	비상전원장치
	전화회선	119
		전용
		일반
		소방
무 선 통 신 망 (55)	기 지 국 (2대)	UHF
		VHF
		D-TRS
	차 량 국 (27대)	UHF
		VHF
		D-TRS
	휴 대 국 (29대)	UHF
		D-TRS
기타	MDT(DATA)
	원격단말기
	핸드폰
통신보안 관리사항
기타사항(무선통신 단자함 케이블)
구 분			점검장비		점검결과			조치사항(점검결과 불량 등 특이사항)
장비관리			통신장비		√

통신장비 점검부(을지)
장 비 명						수량		점 검 결 과																							비 고
								9/28			10/31
								목			화
								월간			일간
								주	야		주	야
지령망	지 령 정 보 시스템		지령접수 단말기(PC/LCD)
			지령 프린터
			지령방송 단말장치
			지령방송 POWER 앰프
			지령전화기
	정 보 입 출 시스템		정보입출 단말기(PC/LCD)
			지령팩스
			복합기
			레이저 프린터
기 타 사 항						-
범 례		양 호		수리요	수 리 완 료		교환요			교 환 완 료			담당자			1대					2대							3대
		√		△			X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결제선을 장비회계팀장(주간점검), 소방행정과장(월간점검)으로 일원화
※ 교대점검 후 각 장비별 동작상태 점검 ※ 동작상태 점검결과 이상이 발견되거나, 장애발생 시 방재센터 유지보수팀(지령망_☎70-2172~3/행정망_☎70-2164~5)에 신고 및 조치의뢰 ※ 주요 결함사항 및 조치사항(장비상태)를 기록하여 해당소방서 전산담당에게 통보조치

장 비 이 력(고장․수령․불용․재배정)
일 자	고장(수령․불용)발생 및 변동사항	수 리 내 용	A/S사(연락번호)	담당자
				확인자

보유･관리하고 있는 소방장비 중 점검부 서식에 관한

별도 규정이 없는 경우, 소방장비관리규칙 별지 제18호

기본서식을 활용하여 위 점검부 다음에 .....

연번을 이어 작성하여 운영하시기 바라며,

또한 각 부서에서는 새로운 점검부 발생시 소방장비

통합점검부 서식에 준하여 제작바랍니다.

※ 소방장비 통합점검부 결재선

① 일일 : 운용자 + (1, 2, 3)진압대장 + 지휘팀장(구조대장)

② 주간 : 운용자 + 지휘팀장(구조대장) + 장비회계팀장

③ 월간 : 운용자 + 장비팀장,지휘팀장(구조대장) + 소방행정과장

④ 소방행정과･예방과 등 : 운용자 + 소속팀장 + 과장

⑤ 안전센터･구조대 : 소방정보통신 시설장비 점검부 운영(X)

※ 구조장비 등 단독점검부 결재선(구조대, 현장지휘대)

① 일일 : 운용자 + (1, 2, 3)팀장 + 구조대장

운용자 + (1, 2, 3팀) 현장지휘대장

② 주간 : 운용자 + 구조대장 + (1, 2, 3팀) 현장지휘대장

운용자 + (1, 2, 3팀)현장지휘대장 또는 구조구급팀장

③ 월간 : 운용자 + 구조대장 + 현장지휘대장(1팀)

운용자 + 소속팀 현장지휘대장(구조구급팀장)

+ 현장지휘대장(1팀)

【소방재난본부/소방행정과/소방정책팀(☎70-1313)】