붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	임시보행로 안전펜스 미설치 (위치) : 도봉로 578
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	줄눈모래 청소 미흡 (위치) : 공사구간 내
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	점자블록 설치 불량(음향신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치) (위치) : 도봉로 552
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	경계석 시공 시 거푸집 미설치 (위치) : 공사 구간 내
정 비 전		정 비 후