붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록(점형)과 볼라드 사이 이격거리 미준수(30cm) (위치) : 솔밭로 82
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	음향신호기 전면 점형블록 2매 미설치 (위치) : 솔밭로 86
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	점자블록(점형)과 볼라드 사이 이격거리 미준수(30cm) (위치) : 사당동 산32-60
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	점자블록(점형)과 볼라드 사이 이격거리 미준수(30cm) (위치) : 사당동 산32-60
정 비 전		정 비 후