붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	(위치) 신촌로 134 (내용) 볼라드 전면 30cm 이격하여 점형블록 1매 설치, 음향신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	(위치) : 신촌로 118 (내용) : 마감부분 미시공
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	(위치) : 신촌로 108 (내용) : 횡단보도 폭만큼 점형블록 설치, 선형블록 횡단보도 가운데로 유도
정 비 전		정 비 후