붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	볼라드 전면 30cm 이격하여 점자블록(점형) 1매 미설치 (위치) : 아리랑로 16
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	횡단보도 턱낮춤 맞은편 미시공 (위치) : 아리랑로 32 맞은편
정 비 전		정 비 후