붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	줄눈모래 채움 미흡 (위치) : 은평로3길 20-1
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	줄눈모래 채움 미흡 (위치) : 은평로3길 16
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	조각블록 발생 (위치) : 은평로3길 11
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	조각블록 발생 (위치) : 은평로3길 9
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	횡단보도 폭만큼 점형블록 60cm폭으로 설치 (위치) : 은평비전센터 앞
정 비 전		정 비 후

연번 : 6	점자블록(점형블록)과 횡단보도 방향 불일치 (위치) : 은평로 59
정 비 전		정 비 후