붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	점자블록 설치 부적정 - 음향신호기 아닌 위치 점형블록 제거 (위치) : 사당로 17길 8, 사당로 17길 52 주차장 입구
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	점자블록 설치 부적정 - 횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우, 매뉴얼 83p 참조 (위치) : 공사 내 전 구간
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	줄눈채움재 청소 미흡 (위치) : 공사 내 전 구간
정 비 전		정 비 후