2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	ㅇ위치 : 다산로 169 앞 ㅇ내용 : 음향신호기앞 점형블록(2장) 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	ㅇ위치 : 다산로 143 앞 ㅇ내용 : 공사장 관리 미흡(완료 구간 폐기물 미반출, 매뉴얼 46p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	ㅇ위치 : 다산로 133 앞 ㅇ내용 : 보차도 경계석 접한 블록 자르기 부적정(세장비 블록은 부적정, 매뉴얼 94p 참조)
정 비 전		정 비 후