주요 점검지적 사진

공 사 명 :	장안동 342-2 오피스텔 신축공사	점검일 :	2021. 7. 19
지적사항 :	벽체 철근에 스페이서를 설치하여 콘크리트 피복두께를 확보하시기 바랍니다.
지적사항 :	콘크리트면에 발생한 곰보 부위는 시방서에 맞도록 보수한 후 후속공사를 진행하시기 바랍니다.