분야별 점검표

점 검 내 용	점검결과	조치계획
○ 공통사항(안전관리) - 비상연락망 구축 및 정비실태 - 위험안내 및 안전표지 정비․관리 여부 - 비상시 이용객 안전 등 행동요령 안내방송 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 여부 - 전 종사자(직원 및 임대매장 종사자)에 대한 안전교육 실시 여부 등 ․ 소화기 등 소방설비 사용 숙지 여부 ․ 신고요령, 초기진화, 대피방법에 대한 교육·훈련실시 등
○ 토목·건축 분야 - 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부 - 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태 확인 - 철골구조물의 구조내력 저하 여부 ․ 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태 - 옹벽,석축,담장,축대의 균열 및 변형 여부 확인 - 지반침하 등에 따른 구조물 변형 발생여부 - 계단 논슬립 부착 및 파손 상태 확인 - 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
○ 전기 분야 - 수배전 설비 이상 유무 - 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 확인 - 자판기 등 편의시설의 전기·기계기구 외함 접지 확인 - 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용 확인 - 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인 - 옥외전선의 비닐코드선 사용 여부 - 비상발전기 정상작동 확인을 위한 주기적 무부하 시험 확인 - 외등, 경관조명 등 조명시설의 안전여부 등

점 검 내 용	점검결과	조치계획
○ 소방 분야 - 소화기 관리상태 및 옥내소화전 이상 여부 - 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등) - 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등) - 옥내소화전, 비상통로 주변 물건 방치 여부 ․ 비상구, 계단 등에 물품 적재 확인 - 소화용수설비 정상작동 확인 - 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인 등
○ 기계 분야 - 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태 확인 - 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 - 급수, 급탕, 공조시설 관리상태 및 이상여부 확인 - 오·폐수처리시설 가동상태 확인 - 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보 여부 - 화재 등 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 확인 - 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
○ 가스 분야 - 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치 여부 - 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 확인 - 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 확인 - 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태 확인 - 가스보일러의 흡․배기구시설 관리상태 등

점검자 : 소속          직급       성명            (서명)

점검자 : 소속          직급       성명            (서명)

점검자 : 소속          직급       성명            (서명)

점검자 : 소속          직급       성명            (서명)

점검자 : 소속          직급       성명            (서명)