한강 기전시설물 점검표

(시설명 :        공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설
나들목조명
펌프시설
감시장치시설
승강기시설	○ 승강기(27대) 가동상태, 인터폰, CCTV 동작상태 및 청소상태 점검 - 담당자 변경 연락처 부착 - 승강기 내 등기구 및 램프 교체 → 5개 교체 - 옥수역 승강기 2층 도어버튼 정비작업 (2층 사용중지상태 유지) - 양화대교남단(하류)승강기 도어 유리 교체 완료 → 정상가동 - 잠실나루역 인터폰 통화불량 → 복구완료	- 본부직원 : 점검 및 교체 승강기수리 : 대창엘리베이터 인터폰수리 : 대한유비텍
기 타 (기전시설물. 공사현장)

2015.  2.    .

점검자  :   기계운영7급     성명  김 석 근(인)

전기운영8급     성명  강 석 태(인)

점검자  :       공업8급     성명  이 학 수  (인)