한강 기전시설물 점검표

(시설명 : 양화,강서,난지,망원 공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명시설	안양천하류 한강본류 차집관거 성능개선 공사구간 공원등 1-34 등주내 선로 단선에의한 부점등 점검	-업체 원상복구등 작업지시 (서남물재생센터)
나들목조명	- 난지나들목 부점등 보수작업 및 그 외 나들목 부분 부점등 추가점검	보수반 보수작업예정
펌프시설	이상없음
감시장치시설	마포종점나들목 영상전송장비 고장에따른 현장 점검	- 업체 보수점검 의뢰 (대한유비텍)
승강기시설
기 타 (기전시설물. 공사현장)	양화 안양천구간 공사구간외 기전시설 이상없음

2015.   .    .

점검자  :  공업6급     성명  성 태 진  (인)                           점검자  : 관리운영 8급 성명  정 대 영  (인)  (인)