별첨-1

취․정수장 시설물 점검표

기관명 : 광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지, 정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 이상유무 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 이상 유무 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 등 이상유무 ∙배기변실 상태 및 이상유무 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 관리 상태 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2020.  .   .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)

별첨(1-1)

시설물 및 공사장 점검사진

기관명 : 광암아리수정수센터

점검내용:	점검내용:
지적사항은 각 분야별 1건이상 조치 전 후 사진 제출요청 (반드시)
점검내용:	점검내용:
점검내용:	점검내용:
지적사항(전) 사진 첨부	지적사항(후) 사진 첨부

별첨-2

유충 방지 시설 설치 현황 점검

기관명 : 광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
방충망 방충문 관리 현황	▪ 방충망 정비 현황 - 창문, 환기구, 출입문 등 ▪ 전기트랩, 에어커튼 설치 현황
	▪ 출입구 전실, 및 방충문 설치여부 ▪ 공동구 등 개구부 방충시설 설치여부 ▪ 방충망 관리실태
	▪ 여과지, 활성탄지 입구 현황 점검 ▪ 정수지 출입구 현황 점검 - 위생상태, 시설현황 등 - 정수지 출입시 유해물질 유입여부 등
주변해충 발생여부	▪ 주변 물웅덩이, 벌레 서식 환경 ▪ 배수지 주변 유해환경 조사 - 재활용집하장, 음식물처리시설, 공사현장 유무 등
기타사항	▪ 정수센터 환경정비 적정 여부 - 활성탄흡착지, 여과지 등 청소상태
잘된점	▪ 타 정수센터에 비해 잘된점 - 우수사례(모범사례 등)

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)

별첨(2-1)

유충 방지 시설 현황

▢ 여과지

구분	여과지 방충시설				여과지(개별시설)
	창문	출입구(지상부)	출입구(지하)	위생전실	구분	포충기	에어커튼	공기압축기	위생가운,덧신 등
전체 수량					설치
설치					설치예정
설치 예정					미설치
미설치					설치장소 등 구제적으로

※ 기타 내용 :

○

○

▢ 활성탄흡착지

구분	활성탄 방충시설				활성탄(개별시설)
	창문	출입구(지상부)	출입구(지하)	위생전실	구분	포충기	에어커튼	공기압축기	위생가운,덧신 등
전체 수량					설치
설치					설치예정
설치 예정					미설치
미설치					설치장소 등 구제적으로

※ 기타 내용 :

○

○

▢ 정수지

구분	활성탄 방충시설				활성탄(개별시설)
	창문	출입구(지상부)	출입구(지하)	위생전실	구분	포충기	에어커튼	공기압축기	위생가운,덧신 등
전체 수량					설치
설치					설치예정
설치 예정					미설치
미설치					설치장소 등 구제적으로

※ 기타 내용 : (예시)

○ 정수지 부근 샘터 유충 서식 관련하여 폐쇄

○ 활성탄지 옆 쓰레기 분리수거장 정리정돈 시행 등 구체적 작성

별첨(2-2)

유충 방지 시설 설치 점검 사진

기관명 : 광암아리수정수센터

점검내용:	점검내용:
유충방지시설은 여과지, 활성탄지, 정수지 각 각 사진 작성 한 장으로 작성 금지 많은 사진 제출하여주시고 또한 점검내용을 구체적으로 기록
점검내용:	점검내용:
점검내용:	점검내용:

별첨-3

공사현장 점검표

기관명 : 광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
안전	∙안전관리계획에 따른 안전교육 실시 여부 ∙폭염 대비 휴게시설 설치 등 적정 여부 ∙근로자 개인안전보호구 착용 여부 ∙각종 안전시설 적정 설치 시행 여부
시공	∙도로 융기 및 침하 여부 ∙위험물질 적치 및 보관 적정 여부 ∙굴착공사시 굴착사면 적정구배 준수 여부 ∙측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부 ∙공사시설(흙막이 지보공, 거푸집, 동바리, 비계 등) 설치 안전성 여부 ∙배수로 이물질 막힘 및 집수정 시설 정비
기타	∙낙석방지책, 안전망 등 안전시설 설치(훼손) 여부 ∙공사현장 주변 정리 정돈 청결 유지 여부 ∙각종 공사자재 및 잔재 쓰레기 등 정리정돈 여부 ∙고사목, 전도 가능 수목 발생 유무
특이 사항

2020.   .   .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)		급		(인)
	급		(인)		급		(인)

별첨(3-1)

시설물 및 공사장 점검사진

기관명 : 광암아리수정수센터

점검내용:	점검내용:
진행중인 공사가 있는 경우 작성하여 주시고 해당사항이 없으면 공사 없음 표시
점검내용:	점검내용:
점검내용:	점검내용:
지적사항(전) 사진 첨부	지적사항(후) 사진 첨부