[붙임 1]

여름철 호우.태풍 대비 등산로 점검결과

위 치	중구 예장동 산 5-6 남산공원 등산로 18노선
등산로 현황	13.03km 18노선
점검일시	2014. 05. 12. ~ 2014. 05. 26 (15일간)
점 검 자	직 : 시설7 성 명 : 김 영 수 (인) 직 : 녹지8 성 명 : 이 동 헌 (인) 직 : 녹지7 성 명 : 구 본 진 (인)
점 검 사 항		점검결과	조치사항
토사유실, 붕괴우려지 등 안전실태		특이사항 없음
등산로 배수시설 등 관리상태		관리상태 양호함
목계단, 데크로드, 안전휀스, 안전로프 등 시설물 관리상태		○ 바닥데크파손 - 북측순환로 석호정 전망대 1개소 - 소월시비앞 다람쥐도서관 1개소 ○ 목재난간파손 - 감로천 진입로 2개소 - 팔각정 진입로 1개소	○ 바닥데크 정비 2개소 ○ 목재난간 보수 3개소
위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 방치여부		○ 산책로 및 마을 주변 - 위험수목 3개소	○ 위험수목 정비 3개소
기타사항		○ 남산외부 비탈면 토사유실 1개소 - 중구 장충단로 보행로주변	○ 비탈면 토사유실부 정비

등산로 점검결과 지적사항 조치현황

	⟹
전망대 바닥데크 파손 보수(남산공원 석호정)
	⟹
목재 바닥데크 파손 보수(남산공원 다람쥐 도서관)
	⟹
목재휀스 파손보수(남산공원 감로천 진입로)

등산로 점검결과 지적사항 조치현황

	⟹
목재휀스 파손보수(남산공원 감로천 진입로)
	⟹
목재휀스 파손보수(남산공원 팔각정 진입로)
	⟹
비탈면 토사유출 제거(남산공원 장충로 주변)

등산로 점검결과 지적사항 조치현황

	⟹
위험수목 제거(용암천 약수터)
	⟹
위험수목 제거(남측순환로)
	⟹
위험수목 제거(소월길 주변)