붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	조각블록 발생 (위치) : 행당로 75
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	비산먼지 방지시설 미설치 (위치) : 행당로 75
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	음향신호기 전면 점자블록(점형) 2매 미설치 (위치) : 행당로 75
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	횡단방향 점자블록 설치 부적정 (위치) : 행당로 75
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	횡단보도 점자블록 전폭 설치 (위치) : 행당로 75
정 비 전		정 비 후