붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	차량진출입로 경사로 유색포장 검토 (위치) : 경인로 701 ~ 718
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	횡단보도 폭과 동일한 폭으로 점자블록(점형) 설치 (위치) : 경인로 701 ~ 718
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	불필요한 경계석 철거 (위치) : 경인로 704
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	횡단보도 점자블록 미정비 (위치) : 경인로 704
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	차량진출입로 경사로 유색포장 검토 (위치) : 경인로 847 ~ 889(맥도날드 앞)
정 비 전		정 비 후
연번 : 6	점자블록(선형) 미설치 (위치) : 경인로 847 ~ 889
정 비 전		정 비 후

연번 : 7	줄눈모래 채움 미흡 (위치) : 경인로 843
정 비 전		정 비 후
연번 : 8	차량진출입로 경사로 유색포장 검토 (위치) : 경인로 867
정 비 전		정 비 후
연번 : 9	횡단보도 폭과 동일하게 턱낮춤 미실시 (위치) : 경인로 847 ~ 889
정 비 전		정 비 후

연번 : 10	횡단보도 턱낮춤 구간 맞은편 미시공 (위치) : 경인로 847 ~ 889
정 비 전		정 비 후
연번 : 11	음향신호기 전면 점자블록(점형) 2매 미설치 (위치) : 경인로 847 ~ 889
정 비 전		정 비 후
연번 : 12	비스듬하게 유도되는 점자블록(선형) 설치규정 미준수 (위치) : 경인로 847 ~ 889
정 비 전		정 비 후