붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적사항

연번 : 1	직각으로 방향을 전환하는 경우 굴절점에 점형블록(6매) 설치 (위치) : 고덕역 4번출구 앞
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	줄눈모래 채움 과다 및 모래 청소 미실시 (위치) : 고덕로 262 효성해밀턴타워 더퍼스트 앞
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	다짐불량으로 인한 조기 보도침하 (위치) : 고덕로 262 효성해밀턴타워 더퍼스트 앞
정 비 전		정 비 후

2020 보도공사장 점검 지적사항

연번 : 4	자재 폐합 미조치 (위치) : 고덕로 266 대명벨리오 오피스텔 앞
정 비 전		정 비 후