<화관법 사전서면검사서류 제출목록>

1. 제출 자료는 모두 PDF 파일로 변환하여 주시기 바랍니다.

(디렉토리 또는 폴더 만들지 마시고 PDF 파일로 주세요.)

2. 각 시설별 세부기준을 확인하시고 해당되는 자료만 제출하시기 바랍니다.

[화학물질안전원고시 제2019-4호 ~ 12호]

소량시설인 경우에는  [화학물질안전원지침 제2018-6호]

	1.0	소량시설 근거 자료 (소량시설인 경우)
	1.1	사업장 개요
	1.2	유해화학물질의 개요
	1.3	유해화학물질(MSDS)
	1.4	공장의 각종 허가증 (유해화학물질, 대기, 폐수, 위험물, 건축물대장)
	1.5	유해화학물질 실적보고서,
	2.1	기초도면(지반조사보고서, 탱크구조계산서)
	2.2	건축물의 구조(평면도, 입면도), 탱크 내진설계서 - 기술사날인
		(재하시험 보고서-기술사날인, 구조계산서-기술사날인) (내진대상 여부는 지자체 질의 답변 제출)
	2.3	건축물의 벽 (상세도)
	2.4	부식방지
	2.5	건축물의 지붕
	2.6	내화구조		(해당시설만 제출)
	2.7	방화문
	2.8	망입유리
	2.9	집수설비
	2.10	하역장소 방지턱 또는 트렌치 (하역장소 집수설비 용량 계산식), 탱크로리 차량등록증
	3.1	배관 재료(Piping Material spec.)
	3.2	배관 설비 구조(이중관)
	3.3	배관의 두께
	3.4	배관의 접합(배관용접 및 가스켓 사양, 배관 비파괴 보고서, ISO도면)
	3.5	배관의 설치장소, 밸브 등 조작(PFD, P&ID)
	3.6	내압시험 (설계압력, 내압시험압력 표시 바람)
	3.7	과압안전장치(안전밸브 및 파열판 사양, PSV or PSE Vendor Datasheet)
	3.8	온도상승방지조치(배관 도장)
	3.9	펌프 사양서 (카다로그, 정변위 펌프 여부)
	4.1	용기(장치 및 설비사양), 탱크 가압(충수)시험자료, 탱크상세도면, 방류벽(상세도) 용량 계산식, 탱크 밑판 아래 부식방지조치 자료, 방류벽 내부 바닥 방수조치 자료
	4.2	비상차단장치 (비상전력에 작동되는 설비리스트)
	4.3	용기 수납
	4.4	가열 또는 건조하는 설비
	4.5	전기설비(전기사업법(전기안전공사) 검사확인증, 방폭선정기준, 방폭도면)
	4.6	정전기제거설비(접지도면, 접지저항 측정값)
	4.7	피뢰침(피뢰도면)
	4.8	가스(누액)검지 및 경보장치(가스감지기 위치도면, 성적서)
	4.9	배치기준(시설 배치도)
	4.10	유해화학물질 처리(폐수, flare)
	4.11	중화 이송설비
	4.12	방제설비(방제약품, 보호구함), 보호장구 인증서
	4.13	확산방지(사외배관 ESV Scheme 도면)
	4.14	경계책
	4.15	조명 및 환기설비 – 조도측정값, 급기구 면적, (급기구, 환기구 사진)
	5.1	배출설비(국소배기장치) - 배출용량 계산식(송풍기 명판 사진)
	5.2	소화설비(소화기 점검표 사진)
	5.3	방화벽
	5.4	압송에 사용하는 설비에 대한 조치(부식성물질)
	5.5	탈의실 등(탈의실, 세안세척시설(시행규칙 별표1))
	6.1	장외영향평가서 ( 공문 및 첨부물 )
	6.2	비상매뉴얼(사외배관 비상매뉴얼 포함)
	6.3	사외배관 Interlock Diagram
	6.4	사외배관 Pump 위치도면
	6.5	CCTV 위치도면
	6.6	비상방송도면(Paging 도면)
	6.7	압력용기합격증(옥외탱크 포함)
	6.8	유해화학물질 취급시설 자체점검대장
	6.9	유해화학물질관리자 신고서, 자격증
	7.0.	화학물질 관리대장
	7.1	외부인 출입 관리대장
	7.2	사고대비물질 인계인수 대장
	7.3	보온시방서
	7.4	위해관리계획서 (해당시설)
	7.5	근로자 안전교육 관련서류(교육일지, 수료증, 교육결과보고서)
	7.6	운반차량 등록증, 세차장계약서, 세차장폐수허가증
	7.7	유해화학물질 취급 도급신고서
	7.8	지하저장탱크 과충전방지장치 제품설명서