센터 정비동 천장크레인 점검결과

동별	규격	점검항목	점검내용(결과)	비 고
하체반	현대2.8T	주행 및 횡행 기계장치	주행 및 횡행 브레이크 없음 안전검사 기준 부적합
		권상기계장치	와이어로프 부식 및 노후 발생
		집전장치	집전자 부식 및 노후 발생 급전케이블 부식 및 노후 발생
		접지	트롤리바 접지바 미설치 안전검사 기준 부적합
		과부하방지장치 (로드리미터)	안전인증제품 미사용 안전검사 기준 부적합
기관반 (1)	LG 2.8T	팬던트 스위치	비상버튼 작동 불량
		권상기계장치	와이어로프 부식 및 노후 발생
기관반 (2)	현대2.8T	주행 및 횡행 기계장치	주행 및 횡행 브레이크 없음 안전검사 기준 부적합
		권상기계장치	와이어로프 부식 및 노후 발생
			권상브레이크 라이닝 마모
		집전장치	집전자 부식 및 노후 발생 급전케이블 부식 및 노후 발생
		접지	트롤리바 접지바 미설치 안전검사 기준 부적합
		과부하방지장치 (로드리미터)	안전인증제품 미사용 안전검사 기준 부적합
판금반	현대2.8T	주행 및 횡행 기계장치	주행 및 횡행 브레이크 없음 안전검사 기준 부적합
		권상기계장치	와이어로프 부식 및 노후 발생
		집전장치	집전자 부식 및 노후 발생 급전케이블 부식 및 노후 발생
		과부하방지장치 (로드리미터)	안전인증제품 미사용 안전검사 기준 부적합