정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2015.  3. 13(금) 14:30 ～ 16:00

□ 점검자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 후문 밖 공사차량 도로

□ 점검결과 적출사항 ▶ 반사경 2개 설치 필요

한쪽에만 설치된 반사경으로 인한 시민과 운전자사이 사각지대발생

①-1 - 한쪽에만 설치된 반사경으로 차량과 시민의 상호간 확인이 불가능

①-2 - 대나무 장애물과 반사경이 없어 좌측에서 오는 차량이 보이지 않아

자전거 통행 및 도보 시민 추돌사고 위험상존

②-1 - 설치된 반사경으로 인해 차량과 시민의 상호간 확인 가능

②-2 – 미설치된 반사경으로 우측에서 오는 차량 확인이 불가능함

①-1 한쪽에만 설치된 반사경	①-2 반사경이 필요한 정확한 위치
②-1 한쪽에만 설치된 반사경	②-2 반사경이 필요한 정확한 위치