정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2016. 3. 14.(월) 13:00 ~ 15:00

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 자양 취수장 주변

□ 점검결과 (적출사항) 및 조치할 사항

○ 적출사항

- 위    치 : 취수장 뒤 (한강변) 외부 연결지역

- 적출내용

→ 외부인 출입금지 지역이나 출입통제 할 수 있는 펜스 등이 설치되어 있지 않아

인근 공원 등을 통해서 무단출입으로 인한 추락 및 방화사고 위험성 있음

→ 실용성 없는 경고 표지판 방치

○ 조치할 사항 : 무단침입 팬스설치 및 표시판 이동설치 등(아래사진 참조)

- 추락 및 방화사고 등을 막기 위해 출입통제 팬스설치 필요

- 표시판을 잘 보이는 곳으로 이동설치 및 기관장 명칭 수정

(뚝도정수사업소장 → 뚝도아리수정수센터소장)

공원에서의 무단 난입 지역	실용성이 없는 경고 팻말
사고방지 출입금지 팬스 설치 필요 구역	추락사고 위험 지역 (출입금지 지역)