정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  6. 19 (목) 10:00 ～ 11:00

□ 점검자 : 청원경찰 안재호, 사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 내부지역

□ 점검결과 적출사항

① 액화탄산탱크 옆 가로등 전선 노출

- 가로등의 전선이 기둥 외부에 노출되어 감전사고 위험이 있음

- 전선덮개가 부재

② 후문초소 옆 가로등 전선덮개 부착불량

①-1 외부에 노출된 전선	①-2 가로등 외부로 연결된 전선
②-1 연결부위가 불량한 덮개	②-2 하단이 고정되지 않는 덮개

- 전선덮개의 연결부위가 불량하여 파손위험이 있음