2018년 정수센터 시설공사 기본품셈단가표 검토내용

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
1	단가산출 6~8호표	합판거푸집(1회),(3회),(6회)	○ 사용고재 삭제 ○ 잡재료비 조정	품셈 변경
2	제7~8호표	세멘트벽돌쌓기(0.5B,1.0B)	○ 모르타르 단가 조정
3	제16호표	모르터 배합	○ 보통인부 노무비조정 - 모래 체가름 미시행 적용
4	제19호표	앵커볼트 설치	○ 철골공, 보통인부 노무비조정	품셈 변경
5	제20호표	벤치풀륨관 부설	○ 잡재료비 조정	품셈 변경
6	제21호표	벤치풀륨관 제거	○ 공종명에 “재용” 표시 추가
7	제39호표	컨테이너형 가설창고(3개월,6개월)	○ 컨테이너 가격 조정
8	제44호표	콘크리트 깨기	○ 브레이커 경비 조정
9	제47호표	CONC인력비빔타설(소형구조)	○ 시멘트 운반비 삭제
10	제48호표	그라인딩	○ 노무비 조정 - 2018년 서울시 교량시설물 유지 보수공사 설계가이드 호표688 준용
11	제49호표	몰탈바르기(바닥)	○ 시멘트 운반비 삭제

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
12	제53호표	강관에폭시(콜탈) 도장 제거	○ 상수도배관 파우더코팅 특허공법 품셈단가표 개선(본부장방침) - 재무회계과-11913(2017.9.1.)
12	제54호표	바탕만들기(재도장시)	○ 상수도배관 파우더코팅 특허공법 품셈단가표 개선(본부장방침) - 재무회계과-11913(2017.9.1.)
13	제55호표	프라이머바름	○ 상수도배관 파우더코팅 특허공법 품셈단가표 개선(본부장방침) - 재무회계과-11913(2017.9.1.)	품셈개정
14	제56호표	STS316 SUS파우더 코팅	○ 상수도배관 파우더코팅 특허공법 품셈단가표 개선(본부장방침) - 재무회계과-11913(2017.9.1.)
15	제62호표	단열재설치,벽체(접착제 붙이기)	○ 규격 조정 - “단열재 두께” 추가 표시
16	제62호표	단열재설치,천장(접착제 붙이기)	○ 규격 조정 - “단열재 두께” 추가 표시
17	제94호표	모르터르 바름	○ 규격 조정 - “초벌+재벌+정벌” 추가 표시
18	자재 단가	시멘트외 2개종	○ 4대 물가정보지 및 상수도공사 기본품셈단가표 참고

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
35	제29호표 제43호표 제50호표 제51호표 제56호표 제59호표 제69호표 제70호표 제74호표 제77호표 제78호표 제81호표 제95호표 제96호표 제101호표 제102호표 제103호표 제105호표 제106호표 제109호표 제111호표 제112호표 제113호표 제114호표 제115호표 제116호표 제117호표. 제118호표 제119호표 제120호표 제121호표 제122호표 제123호표 제124호표 제125호표 제126호표 제127호표 제128호표 단가13호표 단가14호표	에폭시계 본타일 샌드위치 패널연결 열차단썬팅 조인트보수 바탕처리 철제마루틀 환풍기설치 바닥깔기 빗물받이설치 난간절단 스틸그레이팅뚜껑 및 받침 설치 침투저지봉 설치 택코팅 바름 아스콘포장 균열부 보수 스틸그레이팅 설치 스틸그레이팅 설치 중하중그레이팅설치 기존 보안울타리 철거 보안울타리 설치 고압블록 재설치 솔레노이드 밸브 절단 및 철거 에어벤트 배관 연장설치 벽면 HOLE 메우기 방화문 재설치 기존 방화문 철거 침투강화제 도포(건답) 프라이머도포(건답) 폴리머모르타르 충전(건답) 중성화방지제 도포(건답) 콘크리트 단면복구(건답) 프라이머 도포(벽체GD-COAT) 프라이머 도포(천정GD-COAT) 바탕조정제 도포(벽체GD-COAT) 바탕조정제 도포(천정GD-COAT) 에폭시방수방식제 도포(벽체GD-COAT) 에폭시방수방식제 도포(천정GD-COAT) 콘크리트 방수방식보수(벽체GD-COAT) 콘크리트 방수방식보수(천정GD-COAT) 스페이스설치(슬라브및기초) 스페이스설치(벽체용)	○ 심사 제외 - 건설공사 표준품셈 및 상수도공사 기본 품셈단가표에서 산출근거를 찾을 수 없는 공종 - 특정제품 및 기술을 사용하는 공종 - 특수한 사항에서의 일회성 공종