정수장별 혼화 시스템 조사(양식) ---- 예시

▢ 영등포 1정수장

○ 응집제 선정

- 평상시 : PACℓ(폴리염화알루미늄)

- 장마철 : PAHCS(폴리수산화염화황산알루미늄, 집중호우 시 탁도가 높고 pH가 낮을 때)

○ 주입률 결정방법 : 자테스트

○ 응집제 주입방법 : 가압수 확산에 의한 혼화

○ 약품 주입위치

- 위치별 주입약품 종류

취수장	착수정	혼화지	침전지	여과지	고도시설	정수지
전염소	CO2 분말활성탄	응집제 보조제	중염소		오존, 활성탄	후염소

- 약품 투입 위치도

○ 혼화방법

- 평상시 : 수류에 의한 혼화,       - 장마철 : 수류 + 기계식 혼화

응집제

물

물+응집제

<일별 응집제 사용량 조사> - 엑셀 자료로 별도 제출

일시	일 생산량 (천톤, A)	응집제 사용량 (kg, B)		응집제 단가 (원/kg, C)		총 응집제 비용 (천원, D=B*C)	톤당 응집제 주입비용 (원/톤, E=D/A)	1톤 생산에 필요한 동력비 (원/톤, F)	합계 (원/톤, G=E+F)	2012년 대비
		PAC17%	PAHCS	PAC17%	PAHCS