정수지 물청소후 통수 전 수질검사결과

○ 검사 개요 :

- 시 료 명 : #1 정수지 담수

- 채수일시 : 2016. 5. 11. 09:30

- 검사항목 : 4항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철)

○ 검사결과 : 적합

구 분	먹는물 수질기준	검사결과	적합여부
pH	5.8～8.5	7.5	적합
잔류염소 (mg/L)	4.0 mg/L 이하	0.35	적합
탁도 (NTU)	0.5 NTU 이하	0.17	적합
철 (mg/L)	0.3 mg/L 이하	0.03	적합