개발장비 설명서

장비명	휴대용 갈고리
제품사진 (이미지)
개발자	소속	성북 소방서 (돈암119안전센터)		계급	소방사	성명	정재민
	장비개발 관련 수상·특정 이력		없음
내 역	제작일시		2016.6.		제작비		미정
제 원	정면: 가로 50cm / 세로 4cm 단면: 가로 4cm / 세로 4cm (정동그라미) 갈고리 다리: 1단 7cm / 2단 13cm 갈고리 다리 지지대: 25cm
사용법 및 조작법	버튼을 누르면 안쪽에 숨겨져 있던 갈고리 다리 3개가 튀어나온다.
개선효과	박스나 종이더미 등의 일반화재시 방수를 하면 겉 불씨는 순식간에 진압할 수 있지만 안쪽 불씨는 시간을 들여서 방수를 해야 진압할 수 있다. 여기에 갈고리를 사용하여 발화가 된 물질을 뒤척이면 물이 침투하여 안쪽에 있는 불씨를 금방 사그라지게 할 수 있다. 하지만 현재 현장에서 쓰는 갈고리는 휴대하기가 불편하다. 때문에 갈고리가 필요할 때는 다시 건물 밖으로 나와 장비를 집어서 들어가야 한다. 하지만 이 장비는 휴대하기 쉽고 사용하기도 쉬워서 초기에 화재를 진압하는 데 효과가 있을 것으로 기대한다.

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성