제설장비 보유 현황 조사(서부도로사업소)

기관명	장 비 명	차량번호	규격	구입일자	장비구입 가격(천원)		운행거리 (km)	운영방법 (직영/위탁)	폐기(예상)년월	폐기사유	비 고
					시비	구비
	유니목(외산)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	다목적도로관리차 (국산)	81어1092	6.5톤	2006-10-19	135,828	-	17,311	직영	-	-
		서울81거1410	5톤	2003-10-02	132,200	-	38,552	〃	-	-
		81어1163	7톤	2008-08-04	115,604	-	17,272	〃	-	-
	덤프트럭	81어1114	15톤	2007-03-27	79,099	-	37,134	위탁	-	-
		서울81거1254	8톤	2000-12-08	45,100	-	77,488	〃	-	-
		서울81거1261	8톤	2001-06-20	46,267	-	87,470	직영	-	-
		81어1079	15톤	2006-03-07	79,988	-	45,231	위탁	-	-
		81어1056	15톤	2005-06-15	76,600	-	40,974	〃	-	-
	살포기 ※보유수량 전체를 대상으로 작성	No.1	11㎥	2010-11-11	52,920	-		위탁	-	-	덤프트럭 장착
		No.2	11㎥	2010-11-11	52,920	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.3	11㎥	2010-11-11	52,920	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.4	11㎥	2010-11-11	52,920	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.5	11㎥	2010-11-11	52,920	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.6	11㎥	2011-09-30	46,427	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.7	11㎥	2005-10-24	32,800	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.8	7.5㎥	2005-10-24	30,000	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.9	7.5㎥	2005-10-24	30,000	-		직영	-	-	덤프트럭 장착
		No.10	6㎥	2003-10-02	25,287	-		〃	-	-	다목적(1410) 장착
		No.11	6㎥	2006-10-19	30,185	-		〃	-	-	다목적(1092) 장착
		No.12	6㎥	2008-08-04	37,285	-		〃	-	-	다목적(1163) 장착
		No.13	2.5㎥	2012-11-07	37,720	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.14	11㎥	2013-12-01	59,527	-		위탁	-	-	덤프트럭 장착
	삽 날 ※보유수량 전체를 대상으로 작성	No.1	8~15톤(3.2m)	2010-11-11	12,270	-		위탁	-	-	덤프트럭 장착
		No.2	〃	2010-11-11	12,270	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No3	〃	2010-11-11	12,270	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.4	〃	2010-11-11	12,270	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.5	〃	2010-11-11	12,270	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.6	〃	2001-09-21	11,500	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.7	〃	2001-09-21	11,500	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.8	〃	2003-10-02	12,030	-		직영	-	-	다목적(1410) 장착
		No.9	〃	2006-10-18	8,900	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.10	〃	2006-10-19	12,030	-		〃	-	-	다목적(1092) 장착
		No.11	〃	2010-02-10	12,270	-		〃	-	-	다목적(1163) 장착
		No.12	〃	2010-02-10	12,270	-		위탁	-	-	덤프트럭 장착
		No.13	〃	2010-02-10	12,270	-		〃	-	-	덤프트럭 장착
		No.14	〃	2010-02-10	12,270	-		직영	-	-	고압흡입청소차 장착
		No.15	〃	2010-02-10	12,270	-		〃	-	-	도로보수트럭 장착
		No.16	2.5~5톤(2.4m)	2010-02-10	9,080	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.17	〃	2010-02-10	9,080	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.18	〃	2010-02-10	9,080	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.19	〃	2010-02-10	9,080	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.20	〃	2010-02-10	9,080	-		〃	-	-	더블캡 장착
		No.21	84“	2010-02-12	6,160	-		〃	-	-	바브켓 장착
	블로어 (보도용, 차도용)	보도용	11hp	2011-12-22	2,470	-		직영	-	-	2대
		차도용	1.1m	2012-02-15	34,700	-		“	-	-	덤프트럭 장착