제설 취약지역 관리카드

관리번호	현장대응단-1
취약지점	개봉고가차도
구간(m)	구로구 개봉동 353번지 개봉로에 설치된 도로시설물로서 1971년 3월 16일에 준공되었으며, 1977년 7월 30일 일부 보완공사를 하였다. 교량 은 폭 18.5m, 연장 336m이며, 옹벽구간은 높이 18.5m, 연장 139m로 서 총연장 475m이다.
관할 자치구	○ 구로구청 도로관리과(☎ 02-860-3125)
안전대책	○ 인근 제설자재 보관함 위치 등 : 총 2개소 1개소 - 광명방향 고가차도 시작 지점 오른쪽 인도위 1개소 – 개봉사거리 방향 고가차도 중간지점 오른쪽 인도위 ○ 현장대응단으로 부터 900m, 본서로부터 900m 등
제설취약지역(사진)		위치도

제설함위치

제설 취약지역 관리카드

관리번호	현장대응단-2
취약지점	고척2지하차도
구간(m)	구로구 고척동 62번지 안양천의 서측 제방을 이루는 안양천길의 일부를 이루는 도로시설물이다. 터널은 폭 14m, 연장 75m이며, 옹벽 부분은 높이 5.5m, 연장 185m로 총연장 260m이다.
관할 자치구	○ 구로구청 도로관리과(☎ 02-860-3125)
안전대책	○ 인근 제설자재 보관함 위치 등 : 총 2개소 1개소 - 양화교방향 지하차도 시작 지점 오른쪽 인도위 1개소 - 양화교방향 지하차도 끝나는 지점 오른쪽 인도위 ○ 현장대응단으로 부터 500m, 본서로부터 500m 등
제설취약지역(사진)		위치도

제설함위치