제세동기 사용법

○제세동기란?

심실세동, 심방세동, 심방조동, 심실빈맥 등의 부정맥을 보이는 심장에 고압전류를 극히 단시간 통하게 함으로써 정상적인 맥박으로 회복시키는 기기를 제세동기라고 한다.

초기에는 교류제세동기가 사용되었는데 현재는 직류제세동기가 사용된다.

보통 흉벽(심장수술중에는 직접심장)의 심첨부(心尖部)와 심기부(心基部)에 2개의 단극을 대고 전류를 통하게 하는데 심실세동 이외의 부정맥에 대해서는 심전도와 같은 기계장치를 갖춘 기기가 필요하다.

	1. 제세동 mode 준비 ① Electrode를 환자의 가슴에 부착하고 EKG 리듬을 확인한다. ② 우측 상단의 초록색버튼을 위로 돌려서 “메뉴얼 제세동” mode로 맞춘다.
	2. 에너지선택 및 충전 ① 패들에 젤을 바른다. (화상방지) ② 버튼을 누른다. ③ 우측 하단의 회색 회전스위치를 돌려 처방에 따라 에너지를 선택한다. ④ 버튼을 누른다. ➄ 충전된 에너지를 확인한다.
	3. 전기충격 (두가지 방법) ➀ 패들을 그림과 같은 위치에 둔다. ➁ 패들에 있는 쇼크버튼을 누른다. ③ 충격을 준 후 EKG 리듬을 확인한다.
※ 주의사항 ※ ① 제세동 전류는 사용자 또는 주위 사람들에게 전달되어 상해를 입힐 수 있으므로 제세동 중에는 환자나 환자에게 연결된 장비를 만지지 않도록 한다. ② 전기충격을 줄 때 한번 살짝 누르면 충격이 전달되지 않는다. 1초정도 꾹 눌러야 한다.

○제세동기 사용법