중앙제어실 운영 현황 보고 - 기전시설 34개소 운영 및 보수와 점검 내용 2014. 9. 26 금요일
연번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 제어실 수도관에 계량기 설치(급수운영과 차승현) ○ 원격제어(HMI) 서버에 34개소 경보 프로그램 보완 ○ 우면산가압장 원격제어용(HMI) PC 교체 작업 ○ 원격제어 23개소 펌프 가동전류와 인입전압 일람표 작성 운영상태 이상없음
2	방배 배수지	가동상태 이상없음
3	반포 배수지	가동상태 이상없음
4	서초배수지	가동상태 이상없음
5	양재 배수지	가동상태 이상없음
6	일원 배수지	가동상태 이상없음
7	내곡 배수지	가동상태 이상없음
8	수서 배수지	가동상태 이상없음
9	봉은 가압장	가동상태 이상없음
10	우면산 가압장	가동상태 이상없음
11	방배 가압장	가동상태 이상없음
12	내곡 가압장	가동상태 이상없음
13	일원 가압장	가동상태 이상없음
14	반포 가압장	가동상태 이상없음
15	논현1 증압장	가동상태 이상없음
16	논현2 증압장	가동상태 이상없음
17	논현3 증압장	가동상태 이상없음
18	역삼1 증압장	가동상태 이상없음
19	역삼2증압장	가동상태 이상없음
20	역삼3 증압장	가동상태 이상없음
21	삼성 증압장	가동상태 이상없음
22	국민단지 증압장	가동상태 이상없음
23	방일초등 증압장	가동상태 이상없음
24	서초 증압장	가동상태 이상없음
25	송동마을 증압장	가동상태 이상없음
26	도곡 증압장	○ 도곡증압장 펌프 2호 2번 토출압력 경보발생 가동상태 이상없음
27	도곡2 증압장	가동상태 이상없음
28	형촌 증압장	○ 형촌증압장 만수 감지기 설치 가동상태 이상없음
29	구룡마을 증압장	가동상태 이상없음
30	궁마을 증압장	가동상태 이상없음
31	쟁골 증압장	가동상태 이상없음
32	자곡 증압장	○ 자곡증압장 펌프 2호 설치 작업(신한 ENG) 가동상태 이상없음
33	방죽 증압장	가동상태 이상없음
34	세곡 증압장	가동상태 이상없음