제 출 서 식

○ 교 통 섬

(작성 예)                                                    (단위 : ㎡)

노선명	위 치	규모(A)	녹지조성		녹지미조성 (C=A-B)	녹지조성가능(추가)
			규모(B)	녹지형태		규모	녹지형태
한강대로	삼각지역교차로①	1,220	550	다층형	670	-	-
한강대로	삼각지역교차로②	770	500	다층형	270	-	-
한강대로	삼각지역교차로③	360	150	혼합형 (①+③)	210	-	-
한강대로	삼각지역교차로④	500	250	단층형	250	-	-
천호대로	천호사거리①	100	30	단층형	70	-	가로수형
천호대로	천호사거리②	100	100	피복형	-	-	-
천호대로	천호사거리③	270	100	단층형	170	-	가로수형
천호대로	천호사거리④	170	50	단층형	120	-	가로수형
천호대로	천호사거리⑤	100	100	피복형	-	-	-
천호대로	천호사거리⑥	180	60	피복형	120	-	가로수형
강동대로	서하남IC입구교차로①	180	-	-	-	-	가로수형
강동대로	서하남IC입구교차로②	130	-	-	-	-	가로수형
강동대로	서하남IC입구교차로③	120	-	-	-	-	가로수형
강동대로	서하남IC입구교차로④	80	-	-	-	-	가로수형

○ 조사방법

① 기존 녹지관리 현황 확인하여 작성

② 자료가 없거나 신규조성의 경우 항공사진을 이용하여 2회 이상 조회 평균값(첫째 자리 반올림)

③ 녹지번호 북측에서 시계방향으로 부여

○ 이용형태

① 가로수형 : 가로수 형태로 큰나무 식재

② 피복형 녹지 : 잔디나 초화 식재

③ 단층형 녹지 : 키작은 나무 식재

④ 다층형 녹지 : 키작은 나무, 키 큰 나무 식재

⑤ 공원형 녹지 : 녹지와 휴게시설, 운동시설 등 설치

○ 항공사진

한강대로 삼각지역교차로

천호대로 천호사거리

강동대로 서하남IC입구교차로

○ 중앙분리대(안전지대) 및 노변 분리대

(작성 예)                                                    (단위 : m)

노선명	시설종류	위 치		규 모 (A)	녹지조성		녹 지 미조성 (C=A-B)	녹지조성가능(추가)
		시점	종점		규모(B)	녹지형태		규모	녹지형태
강동대로	중앙분리대	풍납사거리	서하남IC교차로	1,100	1,100	다층형	-	-	-
강동대로	노변분리대	풍납사거리	서하남IC교차로	1,100	1,100	단층형	-	-	-
경인로	중앙분리대 (안전지대)	성공회대교차로	동신아파트앞교차로	370	150	복층형	220	200	복층형

○ 조사방법

① 기존 녹지관리 현황 확인하여 작성

② 자료가 없거나 신규조성의 경우 항공사진을 이용하여 2회 이상 조회 평균값(첫째 자리 반올림)

○ 이용형태

② 가로수형 : 가로수 형태로 큰나무 식재

③ 피복형 녹지 : 잔디나 초화 식재

④ 단층형 녹지 : 키작은 나무 식재

⑤ 다층형 녹지 : 키작은 나무, 키 큰 나무 식재

⑥ 공원형 녹지 : 녹지와 휴게시설, 운동시설 등 설치

○ 항공사진

강동대로(풍남사거리~서하남IC입구교차로)

경인로(성공회대입구교차로~동신아파트앞교차로)

중앙분리대

노변분리대

중앙분리대

(안전지대)

○ 회전교차로

(작성 예)                                                    (단위 : m)

노선명	위 치	규모(A)	녹지조성		녹지미조성 (C=A-B)	녹지조성가능(추가)
			규모(B)	녹지형태		규모	녹지형태
혜화로	회전교차로	1,220	550	다층형	670	-	-
효창공원로	회전교차로	770	500	다층형	270	-	-

○ 조사방법

① 기존 녹지관리 현황 확인하여 작성

② 자료가 없거나 신규조성의 경우 항공사진을 이용하여 2회 이상 조회 평균값(첫째 자리 반올림)

③ 회전교차로 중심에 있는 원형형태의 교통섬을 대상(사람의 접근이 어려운 곳)

○ 이용형태

① 가로수형 : 가로수 형태로 큰나무 식재

② 피복형 녹지 : 잔디나 초화 식재

③ 단층형 녹지 : 키작은 나무 식재

④ 다층형 녹지 : 키작은 나무, 키 큰 나무 식재

○ 항공사진