「성북구 돈암동 방생선원 화재」관련 토론회 결과

일 시	센터명		참석인원
2015. 7.21. 19:3０～20:00	화곡119안전센터(1팀)		소방위 김병철 외 ９명
화재방어 문제점 및 대책
문 제 점		대 책
１. 좁은 소방통로로 인하여 소형펌프차만 진입하여 화세의 비하여 초기 소방력이 부족하였음. ２. 주차된 차량에 의하여 후착대의 진입이 장애가 되어서 수관연장으로 시간이 많이 소요됨. 실제 방수까지는 10분 이상 소요됨. ３. 주변 아파트 및 뒷산에 연소확대의 우려가 있었지만 대피유도 및 피난방송을 하지 못했음. ４. 대형화재로 많은 소방력이 투입되었지만 많은 소방차량이 화점 근처에 가지 못하는 등 효과적인 대응을 하지 못하였음. ５. 방수 시 거리가 멀어 효과적인 진화가 되지 못함.		１. 초기에 소방력을 최대한 투입할 수 있도록 지원요청을 한다. 특히 헬기 요청 및 고층건물의 경우 특수차량（고가차량, 굴절차량）지원 요청을 빨리 실시한다． ２. 접근이 힘들 정도로 화세가 강한 화재는 방수포를 이용하여 화재진압을 실시한다． ３. 탱크차량은 앞 탱크차량에 중계방수를 통하여 물을 보내주어서 방수하고 있는 펌프차량에 물을 떨어지지 않게 하여야 하며 물이 부족하지 않도록 주변 소화전 용수를 확보해야 한다． ４. 연소가 확대될 시에 신속하게 주변에 경고방송 및 피난방송을 실시한다． ５. 사찰과 같이 화재취약지역에는 비상소화장치 및 소화전을 많이 설치하며， 진입로를 넓게 도로를 내며, 주차구획선은 그리지 말고, 진입로 상에 차량 등이 있지 않도록 절에 항시 거주하는 스님들에게 조치를 취할 수 있도록 교육하여야 한다．
토 론 회 사진

「성북구 돈암동 방생선원 화재」관련 토론회 결과

일 시	센터명		참석인원
2015. 7.２０. 1８:１０～１８：４０	화곡119안전센터(２팀)		소방위 손종한외 ９명
화 재 방 어 문 제 점 및 대 책
문 제 점		대 책
１.좁은 소방통로로 인하여 소형펌프차만 진입하여 화세의 비하여 소방력이 부족하였음. ２.주차된 차량에 의하여 후착대의 진입이 장애가 되어서 수관연장으로 시간이 많이 소요됨. 실제 방수까지는 １０분이상 소요됨 ３.주변 아파트에 및 뒷산에 연소확대의 우려가 있었지만 대피유도 및 피난방송을 하지 못했음 ４.초기화재진압시 방수포를 활용하지 않아서 강한 화세에 대응에 미비하였음 ５.선착대가 도착하였을때 최성기였음．신속하게 헬기 같은 소방력지원 요청하여야 했었음		１.초기에 소방력을 최대한 투입할수 있도록 지원요청을 한다． 특기 헬기요청 및 고층건물의 경우 특수차량（고가차량，굴절차량）지원 요청등 ２.수관연장은 시간이 많이 소요되어서 선착한 펌프차량에 방수구를 활용하여서 방수를 한다． ３.탱크차량은 앞 탱크차량에 중계방수를 통하여 물을 보내주어서 방수하고 있는 펌프차량에 물을 떨어지지 않게 하여야 한다． ４.연소가 확대될시에 신속하에 주변에 경고방송 및 피난방송을 실시한다． ５.많은 출동차량은 혼잡하게 좁은 통로에 배치될시 일반차량에게 피해를 줄수있어서 경찰에게 협조요청 및 교통통제하는 인원을 배치한다．
토 론 회 사진

「성북구 돈암동 방생선원 화재」관련 토론회 결과

일 시	센터명		참석인원
2015. 7.２１. １１:００～１１：３０	화곡119안전센터(３팀)		센터장 이계욱외 ７명
화 재 방 어 문 제 점 및 대 책
문 제 점		대 책
１.선착대 뒤에 바로 지휘차와 구조대차량을 부서하였기에 소방용수확보에 어려움 ２.초기에 소방용수가 확보되지 않았기에 방수포를 활용하지 못함 ３.뒷산으로 연소확대가 가능한 상황이었기에 신속하게 소방헬기등의 소방력 지원이나 연소확대대책을 강구하여야 함에도 화재진화에만 집중함		１.통로가 좁은 진입로에서 선착대가 상황을 판단하여 무전하면 그 뒤로 소방용수 확보가 가능한 탱크차위주로 부서하여 중계방수를 할수 있도록 한다． ２.화세가 강하고 수관연장에 시간이 오래 걸릴 경우 신속히 소방용수부터 확보하여 방수포를 사용한다． ３．소방대장은 신속한 상황판단으로 소방력을 판단하고 지형을 고려한 연소확대 방지대책을 항상 염두해둔다．
토 론 회 사진