2018~2023 철도(준)사고 및 운행장애 현황

□ 연도별 건수 및 유형

ㅇ 연도별 사고·장애 건수

(단위: 건, ’23. 12. 31.기준)

구 분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
발생건수

ㅇ 연도별 사고·장애 유형 현황

(단위: 건, ’23. 12. 31.기준)

구 분	합계	철도사고			철도준사고	운행장애
		소계	철도 교통사고	철도 안전사고
합계
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

【붙임 1】세부 내용(예시)

1. 철도사고 발생내역: OO건

연번	일시	장소	내 용	비 고
1	2018. 00.00. (화) 00:00	0호선 OO역	∘철도안전사고 - 엘리베이터 0호기 정기점검 중 하부 피트 내에서 점검중인 점검자의 손이 로프와 쉬브 사이에 낌 - 원인: 점검자 안전수칙 미준수(불안전한 행동) - 대책: 승강기 유지관리용역 계약이행 관리감독 철저 및 안전수칙 특별교육	시공업체 직원 부상 1명
2	2020. 00.00. (토) 00:00	0호선 OOO역	∘ 철도교통사고 - 전동휠체어에 탑승한 장애인이 열차에서 하차 중 전동휠체어 앞바퀴가 열차와 승강장 사이에 걸리면서 승강장으로 넘어져 부상 - 원인: 고무안전발판 탈락, 전동휠체어 운전자 취급 부주의 - 대책: 연단간격이 좁은 승차위치를 알리는 장애 인용 ‘또타 지하철’ 게시 및 승강장 연단 빠짐 안전5중방호벽 구축	여객사상 부상 1명
3	2022. 00.00. (금) 00:00	0호선 OO역 (전기실)	∘ 철도안전사고 - 전기실 정기검사 실시중 급전되어 설비가 단전 되어 있는 것으로 착각, 계기용변압기 퓨즈를 손으로 제거 중 감전사고 발생 - 원인: 안전관리 소홀, 취급부주의 - 대책: 작업자의 작업전 상세 업무분장 추진 및 작업자 통신수단 추가 지급	직원사상 부상 1명

2. 철도준사고 OO건

연번	일시	장소	내 용	비 고
1	2021 O.OO (목) 00:00	0호선 OOO역 ~ OO역 (하선)	∘철도준사고 - 시설관제에서 궤도회로 장애 상황 수신 후 궤도. 신호관리소 김○○ 외 5명 현장출동, 레일절손 발견 후 단락 동선, 응급이음매판 체결 응급 복구 - 원인: 기온 급강하로 인한 레일 수축으로 레일 용접부 절손 - 대책: 레일용접 시행 시 품질관리 철저, 레일 용접부 관리 및 검사철저(육안검사, 탐상검사, 초음파검사 등)	-
2	2021 O.OO (화) 00:00	0호선 OO역 (상선)	∘철도준사고 - 대화역 종착 3083열차(303편성)가 인상선 진로 개통 표시기(33) 정지에서 본선방향으로 진입하여 51B 선로전환기 훼손 정차 - 원인: 기관사 기본업무 소홀(진로개통 확인) - 대책: 지적확인환호 교육 및 대화역 회차 시 신호 진로확인 철저	-

3. 운행장애 발생내역: OO건

연번	일시	장소	내 용	비 고
1	2018. 00.00. (목) 00:00	0호선 OO~OO (하선)	∘운행장애 - OO역을 수동운전으로 출발하여 2폐색구간에서 선행 열차에 의한 상구배 구간 정차, 정지모드 상태에서 역행(P1) 시 뒤로 밀리면서 추진 차단, 후속 열차와 구원 연결하여 OO기지로 입고 - 원인: 기관사 속도코드 정지모드 현시시 임의로 동력 운전 시행 - 대책: 수동운전모드시 속도코드에 의한 운전철저, 운전실 태블릿 PC설치 교육철저	OO분 지연
2	2018. 00.00. (화) 00:00	0호선 OO역 (외선)	∘운행장애 - OO역방향으로 운행하던 열차(OOO편성)가 OO역 진입 중 비상제동 체결로 정차, 승객을 모두 하차 시키고 후속열차와 구원 연결하여 OO기지로 입고 - 원인: OO운전실 제동검지장치 캐논 접속부 및 PCB TR 불량 - 대책: 제동검지장치 일제점검, 정기검사시 제동 관련 기기 점검 강화, 열차 정차시 승객하차 매뉴얼 보완, 관제와 휴대용 무선전화기 통화 불능시 핸드폰 활용 등	OO분 지연