제품선정사유서

공 사 명	서울대공원 방범CCTV 확충공사
발 주 부 서	총무과	발주방법		제3자 단가계약
검토배경	❍ 서울대공원 네트워크카메라 확충공사(12개소 설치)에 사용될 네트워크카메라(CCTV)시스템 구매의 제품선정에 대한 심사 필요
검토내용	❍ 서울대공원 내 12개소에 방범용 CCTV를 설치하는 사업으로 정보통신보안담당관 “방범용 CCTV 기술기준”에 적합하면서, 조달청 성능인증 제품인 조달우수제품 중에서 적합한 제품을 선정비교함 ❍ 주요자재인 카메라 사양과 가격, 운영유지를 위한 하자보증기간을 기준으로 검토
제품구분 기술기준 (원거리)	IR 메가필셀 스피드돔카메라 (영국전자)		IR 메가픽셀 스피드돔카메라 (나인정보시스템)		IR 메가픽셀 스피드돔카메라 (그린아이티코리아)
화소수 1280×720 92만 화소 이상	1296×966 130만 화소		1920×1080 200만 화소		1920×1080 200만 화소
광학 20배 줌 디지털 12배 줌	광학 18배 줌 디지털 12배 줌		광학 30배 줌 디지털 12배 줌		광학 20배 줌 디지털 32배 줌
최저조도 0.01LUX	최저조도 (IR on : 0 LUX)		최저조도 (IR on : 0 LUX)		최저조도 (IR on : 0 LUX)
적외선 투광거리 100m 이상	최대100m		최대100m		최대120m
적외선 조명 Day & Night	적외선 조명 Day & Night		적외선 조명 Day & Night		적외선 조명 Day & Night
제품가격	3,535천원		3,824천원		3,846천원
하자보증기간	납품·설치일로부터 2년		납품·설치일로부터 1년		납품·설치일로부터 2년
선정제품					○
검토결과	“방범용 CCTV 기술기준“에 적합하면서 가격적정성과 운영유지를 위한 하자보증기간을 고려해볼 때, 그린아이티코리아 제품군이 우수함

제  품  사  진

중앙감시시스템		메인카메라

폴대 (카메라 폴)		분전함

서지흡수기		3DVR 소프트웨어 (2D/3D표출)