□ 최근 3년간 제품(공법 및 자재) 선정심사위원회(각 도로사업소 자체 시행)에 의뢰한 공사

[교면방수공법(도막식, 시트식, LMC)만 해당]

[단위 백만원]

공사 개요			제품(공법 및 자재)선정위원회 내용
공사명	공사기간	총공사비	심사일	*심사금액	교면방수물량(m2)	심사 공법 (형식 및 명칭)	심사결과
							형 식	명 칭
도림천고가 내진성능 보강공사	‘14.6.11~ ‘15.1.5	2,000	‘14.4.4	167 (자재비 64포함)	3,360	도막(MMA고탄성아크릴) 도막(GUSS) 도막(브리지코트) 도막(프로코트) 복합식(BASS)	도막식	브리지코트
도림천4복개외 1개소 보수공사	‘14.5.22~ ‘14.11.7	1,300	‘14.4.4	162 (자재비 81포함)	4,151	˝	도막식	MMA고탄성아크릴
				199 (자재비 128포함)	5,477	˝	복합식	BASS
금천교 외 1개소 보수공사	‘14.5.22~ ‘14.11.7	1,700	‘14.4.4	69 (자재비 23포함)	1,344	˝	도막식	GUSS
				157 (자재비 75포함)	854	LMC(Pro-con공법) LMC(SEP공법) LMC(Hi-con공법) LMC(Smart-con공법)	LMC	Smart-con

※ 심사금액: 교면방수공법 설계금액(제경비 제외)