제품 사양서

제품명칭	백밸브 마스크		단가		858,000원
제품모델	Silcone Resuscitator	제조국/제조사		노르웨이/Laerdal
참고그림
용 도	자발호흡이 곤란한 환자에게 수동으로 공기를 공급하는 장비
주요제원 및 성 능	- 실리콘 재질 - 백․밸브․마스크로 구성될 것. - 백 규격 : 성인(1600ml), 소아(500ml), 신생아(240ml) - 역류방지용 밸브(Non-rebreathing valve)가 장착되고, 그 복원력이 우수할 것. - 소아 /유아용의 경우 과압방지용 밸브(Peep valve)가 장착되고, 그 복원력이 우수할 것. - 구성품이 EO가스 소독, 고압멸균 소독(132~137℃에서 15분간), 자외선 소독 등의 소독이 가능할 것. - 산소저장용 백(2.6L 또는 0.6L) 또는 산소탱크와 연결 가능

제품 사양서

제품명칭	알루미늄 부목		단가		55,000원
제품모델	Sam Splint	제조국/제조사		미국/Seaberg
참고그림
용 도	골절이 발생한 환자의 골절부위를 고정시키기 위해 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	- 알루미늄 부목이 폴리비닐 코팅되어 있을 것. - 부목을 착용한 채 X - ray 투시가 가능할 것 - 부드러운 알루미늄으로 굽힘 또는 접힘이 자유로울 것. - 다음의 구성으로 되어 있을 것. * 다리용 부목 (10.8cm × 91.4cm) * 팔 전체용 부목 (10.8cm × 45.7cm) * 상박용 부목 (10.8cm × 25.4cm) * 손가락용 부목 (10.8cm × 5.1cm)

제품 사양서

제품명칭	보온용 모포		단가		33,000원
제품모델	Blanket	제조국/제조사		한국/한일합섬
참고그림
용 도	환자의 체온저하를 방지하기 위한 담요
주요제원 및 성 능	- 체온유지가 가능한 재질로 청결하고 위생적이어야 할 것 - 세탁이 용이 할 것

제품 사양서

제품명칭	청진기		단가		17,600원
제품모델		제조국/제조사		일본/HICO
참고그림
용 도	환자 상태를 파악하는 기본 장비
주요제원 및 성 능	- 혈압을 측정하거나 호흡을 사정하는 등 몸 안에서 발생되는 소리를 듣을 수 있어야 한다 - 양방향으로 청진이 가능하여야 한다. - 청진기는 헤드, 청진라인, 인입구로 구성되여야 한다. - 길이는 약 500mm 정도 일것. - 구성품: 청진기 본체(1)