장 비 사 양 서

장 비 명	제논탐조등 베터리 (캠코리아, 폴라리온)	규 격	PS-B8-P(1) PS-B8-X(1)
단 가	180,000	수 량	2
용 도	· 화재현장에서 사용하는 제논 탐조등 예비 베터리
제원/특징 등 구매사양	- 배터리의 종류 : Li-ion Battery - 용 량 : DC14.4V 4,400mA Ah - 연속사용시간 : ± 90mins - 배터리충전 : ±3시간 이상 완충 - 사이즈 : 50X50X168mm - 무 게 : 0.46kg

장 비 사 양 서

장 비 명	구조용 장갑 (HexArmor)	규 격	EXT RESCUE 4011
단 가	93,860원	수 량	21켤레
용 도	· 구조현장 및 화재현장에서 활동하는 대원들의 손을 보호하기 위하여 사용되는 보호 장갑임.
제원/특징 등 구매사양

장 비 사 양 서

장 비 명	구조작업용 니퍼 (스타툴)	규 격	[3PEAKS] 강력니퍼 SN-130
단 가	49,200	수 량	1
용 도	○ 구조작업간 철선 및 프라스틱 절단시 사용.
제원/특징 등 구매사양	· 전장 : 130mm · 철선 : 2.0mm · 동선 : 3.2mm · 중량 : 90g

장 비 사 양 서

장 비 명	LZ2(LED렌턴) (타이탄 코리아)	규 격	MAX-700루멘
단 가	35,000원	수 량	4
용 도	구조현장에서 시야 확보를 위하여 사용되어지는 렌턴
제원/특징 등 구매사양	-전원 : 18650 충전기 1EA 사용(*보호회로 내장형 충전지 권장) -런타임 : 100%광량 최대 1~2시간 -스위치 : Side Quickly Switch(옆면 퀵 스위치) -생활방수 가능 -항공 알루미늄 CNC재질 -비상시 SOS모드, 깜박이 모드로 사용가능