제 한 차 량 운 행 허 가 서

다음 조건으로 신청서 내용과 같이 운행을 허가합니다.

허가받은 자는 모든 운행허가조건을 반드시 준수하여야합니다.

연번	허가번호	신청인	차량종류	차량번호
				트랙터	트레일러
1	2018-서울수-0031	한국전력공사 경기건설지사장	트랙터+트레일러	경남99바 1120	경남80아 1276
				경남99바 1125	경남80아 1970
				경남99바 1126	경남82아 9072
				경남99바 1124	경남82아 7058

허 가 제 원
폭 (m)	높이 (m)	길이 (m)	총중량 (톤)	축중량 (톤)
3.2	4.845	19.44	253.2	7.38

허 가 기 간	2018.04.25. ~ 2018.05.24.(1개월간)
운 행 방 법	운행허가서 참조 호송차량 배치(심야운행 24:00 ~ 06:00)
화 물 종 류	변압기(345KV)

2018년 4월 4일

서 울 특 별 시 장

운행허가 조건

1. 본 허가차량의 운행가능 차량제원 및 경로는 별첨과 같습니다.

2. 허가받아 운행하는 차량(건설기계 등)이 도로,교량 등 도로의 각종시설물 및 제3자에게 피해를 발생    하게 할 경우 원상회복 또는 변상, 민·형사상의 모든 책임은 허가받아 운행하는 자(차주포함) 및     차량(건설기계 등)에 있습니다.

3. 허가내용과 다르게 운행할 경우 도로법제77조(운행제한)규정을 위반한 차량(건설기계 등 포함)으로    처리됩니다.

4. 허가받아 운행하는 차량(건설기계 등)이 중량 또는 적재량 계측 요구에 불응시에는 도로법     제117조(과태료) 등에 의거 처분되며, 운행시 운행허가서를 지참하여야 합니다.

5. 허가받은 운행경로에 도로보수 등 사유로 통행제한이 필요한 경우 허가와는 별도로 해당도로의     관리청에서 통행을 제한할 수 있습니다.

6. 다른 법령에 저촉되는 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 인·허가 등의 절차를 득한 후 운행    하여야 하며, 도로교통법 등 관계법령을 준수하여 운행하여야 합니다.

7. 운행시 타차량의 통행위험 및 안전사고 발생우려가 있으므로 반드시 호송차량을 배치운행하여야    합니다.

8. 도로시설물 통과시 사전확인 후 필요한 조치를 취하시기 바라며 유사시 즉시 조치할 수 있도록     안전관리원등 책임자가 탑승하여 운행하여야 하며, 특히 굴곡이 심한 곡선부 또는 교량 통과 시에는    신호수를 배치하는 등 사고예방대책을 강구하여야 합니다.

9. 지하차도, 교량등 도로시설물 통과시 운행속도는 20Km/h이하 및 화물차간 거리는 도로시설물 보호를    위하여 50m이상 유지하며 운행하여야 합니다.

10. 차량(건설기계 등)의 제한기준을 초과하는 폭, 높이, 길이는 최대폭원 상, 하, 좌, 우, 전, 후에     경광등, 깃발, 야간표지 등 표시물을 부착 운행하여야 합니다.

11. 운행경로 변경 시 즉시 변경신청하여야 합니다.

12. 신청서에 기재된 적재물만 적재하여야 하고, 적재상태 불량시 운행이 불가하며, 분리가 가능한     화물은 허가대상에서 제외합니다.

13. 겨울철 운행시에는 강설 등의 기상상태를 사전 확인후 지장이 없을 때 안전운행 하여야 합니다.

14. 별도의 조건이 있는 경우를 제외하고는허가 운행허가노선으로만 운행하여야 하며, 운행중 노선별     운행허가조건을 준수하여야 합니다.

15. 서울시 관할운행 시 지정된 노선외 운행을 금하며 차량의 안전을 위하여 출퇴근시간대             (07:00~09:00, 18:00~20:00)를 피하여 운행하고, 차량(건설기계 등)의 안전사항에 관하여는 관할     경찰서와 운행 전에 협의하여 운행하고 허가한 노선에 공사시행 또는 도로 사정에 따라 운행을      중지 시킬 수 있습니다.

별첨 1. 운행경로 1부

2. 관련기관 협의조건 1부. 끝.

운 행 경 로

[출발지] 잠실대교남단 ↔ 올림픽훼밀리타운 교차로 ↔ 복정역교차로 ↔ 신성역교차로 ↔ 금광삼거리 ↔ 중원경찰서 앞 교차로 ↔ 반포산업사거리 ↔ 정지사거리 ↔ 역동사거리 ↔ 금호주유소 앞 교차로 ↔ 곤지암변전소

관련기관 협의 조건

※ 다음과 같은 특별허가조건을 준수하여 운행하여야 합니다.

도로관리청	특별허가 조건
동부도로사업소	○ 중량물 수송로 보강고사 시행 후 사업소 확인 득 할 것 ○ 도로시설물(교량 등) 통과 전․후 해당시설물에 대한 전문업체 의뢰, 정밀점검 실시 후 외관조사도 작성 ○ 운행구간의 공공도로(보도, 차도) 및 도로시설물에 대한 운송 전 점검(균열, 침하, 파손 등) 사진촬영 ○ 변압기 수송 후 도로 및 도로시설물 손괴 시 반드시 협의 후 원상복구(원인자 부담) 할것
광주시청 (경기도)	○ 통로암거 등 통과구조물에 대한 통과 전 계측기 설치, 통과 후 구조물 변이결과 체출 ○ 운송 후 사후조치(도로구조․시설 원상복구), 도로구조 성능 및 도로포장 상태평가 제출 ○ 중량물 운송 시 도로교통 안정성 확보를 위한 조치계획 수립 및 준수 ○ 도로의 구조(시설) 및 제3자 등에게 피해를 발생시킬 경우 원상회복 및 변상책임 ○ 곤지암읍 삼리 612-4번지외 1필지 상 곤지암천 구역내 하천점용(임시가도 ‘18.4.1~6.15)을 득하고 사용종료 후 원상복구 승인을 득 할것
성남시청	○ 횡단구간의 구조물(하천복개도로) 안전성 검토 실시 협의 후 운행