실내사격장 조성관련 유사 사격장 소음측정결과

□ 측정개요

○ 일    시 : 2015. 9. 3.(목) 11:23 ∼ 11:27

○ 장    소 : 서울 중구충무로2가 11-1 명동실내사격장 (5개 사로)

○ 소음측정업체 : 선일기술산업(주)

○ 사    격 : 32구경

○ 측정결과

측정장소	측정시간	등가소음도	사 격	비 고
3층가운터 (약 3m 이격거리)	11:23∼11:23	56.3dB(A)	32구경 3발 단발사격
3층 후문 (콘크리트벽 뒤편)	11:31∼11:31	49.3dB(A)	32구경 4발 단발사격
4층 후문 출입구	11:27∼11:27	49.6dB(A)	32구경 3발 단발사격

※ 「소음·진동 관리법」제21조에 의한 생활소음기준 : 65dB(A)

□ 제1수영장 실내사격장 조성 사용·수익허가 개요

○ 대    상 : 서울특별시체육회

○ 장    소 : 제1수영장 동측 지하 1층

○ 사용면적 : 1,032㎡

○ 조성규모

- 25m실탄사격 사로 5개소 / 10m공기총 사로 5개소

○ 사용목적

- 서울시청 사격부 훈련장소로 사용하기 위해 실내 사격장 조성