「실내사격장 조성관련」

명동실내사격장 사격소음도 벤치마킹 결과

□ 벤치마킹 개요

○ 일    시 : 2015. 9.10.(목) 13:00 ∼ 17:00

○ 대    상 : 명동실내사격장 (서울 중구 충무로2가 11-1 3층)

※ 사격장 규모 : 약 400㎡ (15m사격 사로 5개소 / 대기실)

○ 실탄사격 : 38구경 10발 (운영기확과 행정7급 정만제 격발)

※ 일부 일본인 관광객 격발 시 사격소음도 벤치마킹

□ 실탄사격 시 소음도

○ 38구경 10발 격발 중 사격장 카운터에서는 격발 시 “딱” “딱”하는           순간소음이 발생하였고,

○ 층을 달리한 4층에는 사격소음을 느끼지 못함.

장 소	사 격	사람이 느끼는 소음도	비 고 (체육회 32구경 측정 소음도)
A지점 (사격장 카운터)	38구경 3발	“딱”“딱”하는 돌(石)이 좀 쎄게 부디치는 소리 정도의 소음도 발생	56.3dB(A)
B지점 (3층 후문 콘크리트벽 뒤편)	38구경 3발	위 소음의 1/2 정도로 발생	49.3dB(A)
C지점 (4층 후문 출입구)	38구경 4발	사격여부를 전혀 느끼지 못함	49.6dB(A)

□ 벤치마킹 결과

○ 층을 달리하는 4층에서는 사격 소음을 전혀 느끼지 못한 바, 제1수영장 지하1층에        실내사격장을 조성할 경우, 수영장 운영에는 지장이 없을 것으로 판단됨.

□ 명동실내사격장 전경

명동실내사격장 입구(건물 3층 위치)	내부 응접실
사격 사로(15m)	A지점 (카운터)
B지점 (콘크리트 벽 뒤편)	C지점 (4층 후분)