2014. 12. 16.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2014년 제10차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	백련근린공원 조성계획결정(변경)	---	서대문구	---	7
	2.	성수근린공원 조성계획결정(변경)	---	성동구	---	29
	3.	시민의 숲 근린공원 도시계획시설(공원,도로) 중복결정(안) 자문	---	서초구	---	39
	4.	마곡근린공원 1호(마곡중앙공원)조성계획결정 (최초) 자문	---	마곡조성 담당관	---	52

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	서대문구	백련근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대 ◦ 면적 : 1,310,294㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1966.2.5(건설부고시 제2181호) ◦ 조성계획(최종) : 2014.10.16.(서울시고시 제2014-355호) < 주요 변경내역 > - 도 로 : 38,544㎡ (변경없음) - 조경시설 : 2,653㎡ (변경없음) - 휴양시설 : 9,048.5㎡ (변경없음) - 유희시설 : 1,778㎡ (변경없음) - 운동시설 : 33,715㎡ ⇒ 33,715㎡(변경없음) : 체육관 건축바닥 면적 3,484.63㎡ ⇒ 3,260.12㎡ (감 224.51㎡) : 체육관 연면적 7,682.77㎡ ⇒ 8,830.36㎡ (증1,147.59㎡) - 교 양 시 설 : 자연학습장 10,758㎡ ⇒ 116,002.21㎡ (증105,244.21㎡) - 편 익 시 설 : 5,052㎡(변경없음) - 관 리 시 설 : 250㎡(변경없음) - 녹지 및 기타 : 1,203,495.5㎡ ⇒ 1,098,251.29㎡ (감 105,244.21㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 8.25%→19.15%(증 16.18% 법정40%이내) ◦ 건폐율 : 0.74%(감 0.01%, 법정 10% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
2	성동구	성수근린공원 구두테마공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 성동구 성수2가3동 302-25번지 ◦ 면적 : 5,197.7㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1997.03.21. (서고 제82호) ◦ 조성계획(최종) : 2001.01.15. (서고 제22호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 1,451㎡ → 1,682㎡ (증 231.0㎡) ◦ 조경시설 : 413㎡ → 145㎡ (감 268.0㎡) ◦ 운동시설 : 160㎡ → 184㎡ (증 24.0㎡) ◦ 녹지 및 기타면적: 3,119.7㎡ → 3,132.7㎡ (증 13㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.9% → 변경 39.7% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.06%(법정 10% 이내, 변경 없음)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
3	서초구	시민의숲 근린공원 도시계획시설 (공원,도로) 중복결정(안) - 자 문 -	< 공원 현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 양재동 256 일원 ◦ 면적 : 258,949㎡ ◦ 공원지정(최초) : 1983.7.6. (서울시고시 제758호) ◦ 공원조성계획(최종) : 1993.3.8. (서울시고시 제62호) < 주요내용 > ◦ 도로구분 및 설계속도 : 보조간선도로, 50㎞/h ◦ 연장 및 폭원 - L = 1,186m - B = 14.0 ~ 20.0(왕복4차로) ◦ 교량 - 태봉교 : L=137.5m, B=17m, 경간장=32.5m - 여의천교 : L=267.5m, B=18m, 경간장=30m ◦ 지하차도 - U-TYPE : 2개소 / L=180m - BOX : L=345m ※ 양재천우안도로 현황 - 위 치 : 서울시 서초구 우면동, 양재동 일원 - 연 장 : 1,186m - 주요통과구간 : 양재천 및 양재시민의 숲 - 사업기간 : 착공후 24개월 - 사업시행자 : SH공사 < 법적검토 > ◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 의한 도시관리계획결정(변경)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
4	서울특별시 (SH공사)	마곡근린공원 1호 (마곡중앙공원) 조성계획결정 (최초) - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 가양동, 마곡동 일원(마곡 근린공원 1호) ◦ 면적 : 503,431㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007.12.28. (서울시 고시 제2007-491호, 지구지정 및 개발계획 수립 고시) ◦ 공원결정(최종) : 2013.11.14. (서울시 고시 제2013-379호, 개발계획변경, 실시계획인가 변경고시) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 87,857.54㎡ 도로, 광장, 보행 ◦ 조경시설 : 22,799.95㎡ 계류, 연지, 수경시설, 잔디광장 ◦ 휴양시설 : 1,271.72㎡ 휴게소, 파고라, 전통정자 등 ◦ 유희시설 : 1,849.88㎡ 물놀이장, 어린이놀이공간 ◦ 운동시설 : 4,500㎡ 레포츠센터, 실내배드민턴장 ◦ 교양시설 : 43,475.38㎡ 어린이정원문화학교, 전시장 등 ◦ 편익시설 : 6,861.82㎡ 화장실, 주차장, 판매온실, 자전거보관대 등 ◦ 관리시설 : 6,861.82㎡ 재배온실, 퇴비장 등 ◦ 녹지 및 기타 : 331,483.56㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 34.16%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.05%(법정 10% 이내)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 12. 16 (제 10 차)

백련근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 12. .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 백련근린공원 내 노후된 기존 한마음체육관(단전호흡장)을 철거하고 주민이용도가 높은 다목적체육관(운동시설)으로 새롭게 건립하여 지역주민들의 생활체육 및 여가활동 공간으로 제공코자 함.

◦ 다만, 근린공원내 운동시설 등은 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률 시행규칙 제11조 5항」에 따라 시설부지 면적의 20%를 초과할 수 없도록 규정되어 있어, 원할한 사업추진을 위해서는 시설부지 면적 확대가 필요하며, 기존 녹지 등을 자연학습장으로 변경하여 시설부지 부족 문제를 해결하고자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 체육관 시설이용의 계층 다양화

◦ 증개축 대상 체육관은 건축 당시 가건물 형태로 건축하여 외관(샌드위치 패널) 등이 노후하여 공원경관을 저해하고 있으며, 건립당시 단전호흡 전용 체육관으로 건축하여 800여명 회원을 수용하였으나, 단전호흡 회원이 현재, 150여명으로 줄어 시설 활용도가 현저히 떨어짐에 따라, 이곳을 개축하여 공원경관 개선은 물론, 다양한 주민 요구를 수용할 수 있는 다목적체육관으로 재조성코자 함.

◦ 서대문구의 생활체육회 등록회원은 23종목 267클럽에 1만1천여 명이 등록되어 있고, 지속적인 회원증가로 생활체육 수요는 계속 증가하고 있으나, 서울시 1인당 평균 생활체육시설 면적 1.98㎡(100%) 대비 서대문구는 0.98㎡(49.5%)로서 타구에 비해 매우 열악함에 따라 체육시설 확충이 필요함.

◦ 현재 사용 중인 체육관 2동 중 단전호흡수련장 1동을 개축하여 다양한 주민요구사항을 수용하고 장애인·노인·여성·어린이 등 모든 계층이 함께 공유하고 활용할 수 있는 생활체육 공간으로 조성하여 부족한 생활체육시설 설치를 통한, 주민의 다양한 생활체육 욕구 충족과 스포츠 복지 확충에 이바지하고자 함.

나. 우수한 생태자원을 활용한 공원이용 활성화 도모

◦ 백련근린공원은 참나무림이 우세하고 이외에도 때죽나무, 보리수나무 등 다양한 향토수종이 자생하는 산지형 근린공원으로, 우수한 자원환경을 활용한 숲체험 및 여가활동 프로그램 개발을 통한 공원이용 활성화 방안 모색

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,310,294㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1966. 2. 5 (건설부고시 제2181호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1990. 4. 25 (건설부고시 제807호)

- 최 종  2014. 10. 16(서울시고시 제2014-355호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 다목적체육관 건립을 통한 시민 여가활동 증대

․시설노후화로 도시미관을 저해하고 공간활용도가 떨어지는 단전호흡 전용 체육관인 현 한마음체육관을 철거하고 그 부지에 다목적체육관을 건립함으로써, 도시 및 공원경관을 개선하고 장애인·노인·여성·어린이 등 생활체육 활동분야에 있어서의 상대적 약자들을 포함한 모든 계층이 함께할 수 있는 체육시설 조성으로 스포츠 복지확충에 기여 및 구민 화합의 장 마련

- 산림지역의 복원 및 활용

․기존에 조성되어 있는 수림대의 특성을 파악하여 더욱 건강하고 안정된 생태계가 조성 될 수 있는 숲으로 조성.

․수림대의 특성에 알맞은 이용프로그램을 조성하여, 공원을 이용하는 이용자가 숲을 훼손하지 않는 범위 내에서 숲을 체험할 수 있도록 조성.

◦ 주요변경내용

- 운동시설 : 33,715㎡(변동 없음)

· 체육관 건축면적 : 감 224.51㎡ (23,484.63㎡ → 3,260.12㎡)

· 체육관 연면적   : 증1,147.59㎡ (7,682.77㎡ → 8,830.36㎡)

- 교양시설 : 증105,244.21㎡ (10,758㎡ → 116,002.21㎡)

- 녹지및기타 : 1,203,495.5㎡ ⇒ 1,098,251.29㎡ (감105,244.21㎡)

◦ 공원면적

구 분	면 적 (㎡)			비고
	기 존	변 경	증 감
공원면적	1,310,294	1,310,294	-	공원면적 변경없음

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 대상지 1(다목적체육관)

․서대문다목적체육관 주변은 아파트 및 다세대 주택 등 공동주택이 대부분인 일반주거지역에 서대문문화체육회관, 홍연초등학교, 인조잔디 구장 등의 시설들과 인접해 있으며, 반경 200m내 주변에는 950여세대 2,750여명의 주민이 거주하고 있음.

- 자연학습장

․대상지 2(그랜드힐튼호텔 뒤편)

: 지리적으로 도심지와 외곽지역을 연결하는 통과차량이 많은 부도심지로 남쪽으로는 내부순환도로가 지나고 북쪽으로는 은평구 경계와 접하며, 대상지 남측으로는 그랜드힐튼호텔이 위치하고, 남측으로는 정원단지(주택지역), 동측으로는 홍은중학교 및 유진상가가 위치하고 있음.

․대상지 3(삼성빌라아파트 뒤편)

: 서대문구 홍은동과 은평구 응암동 경계의 능선부에 위치하여 있으며, 동측으로는 무허가 건물 및 폐기물 적치장을 철거 후에 조성한 공원시설지가 있으며, 남측 능선부에는 은평정이 있다. 능선부에 등산로가 발달하여 이용객이 많으며, 참나무, 스트로브잣나무 및 국수나무 등이 자생하고 있어 다층구조를 가지는 양호한 수림대를 형성하고 있음

․대상지 4(명지초·중·고교 뒤편)

: 근거리에 가좌로가 있으며, 대상지 하단부에 명지초·중·고교 및 명지전문대가 위치하여 있다. 학교시설 외에 주거지역은 다세대주택이 주를 이루며, 인근 홍연초교 및 문화회관 이용자의 이동로로 이용되는 산책로가 있으며, 북서측에 연접하여 백련사가 위치하고 있다. 상부에는 홍은동과 은평구 응암동을 잇는 도로(6m)가 개설되어 있다. 대상지 내부에는 무단경작지가 있어 평탄지역에는 산림훼손이 진행되고 있는 실정임

◦ 교통환경

- 3호선 홍제역, 6호선 새절역 및 경의선 가좌역 등지에서 각각 2㎞정도 떨어진 중간지점에 위치해 있으며, 지선 및 마을버스가 운행되고 있어 대중교통 접근성은 보통임

◦ 자연환경

- 기  온 : 서대문구는 대륙성 기후대이며 평균 기온은 12.8℃, 최고기온은 34.8℃임.

- 풍  향 : 평균풍속은 2.2m/sec, 최대풍속 13.8/sec, 전반기에 서풍, 후반기에 북동풍을 나타냄.

- 강우량 : 연평균 강우량은 1,555.7mm로 5∼9월에 집중되어 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 다목적체육관

- 토지이용 : 공원 조성계획에 기 반영되어 있는 현 한마음체육관(단전호흡수련장) 철거 후 해당 부지에 다목적체육관을 건립하므로 별도의 산림 훼손 없음.

- 동    선 : 기존 동선을 활용

- 시설배치 : 건축물 구조는 철근콘크리트구조 및 철골조의 지하 1층, 지상 3층 건물로 지하 1층에 기계실 및 주차장, 지상 1층에는 유아스포츠단 교실 및 체육실, 휴게실, 창고, 지상 2층에는 다목적(장애인)체육관, 스포츠클라이밍, 다목적소체육실, 지상3층에는 풋살경기장이 설치되고 옥상공원이 조성됨.

◦ 자연학습장(대상지 2,3,4)

- 토지이용 : 무단경작으로 인한 훼손지 및 수령이 다해 발생한 대상지 상부 일부구간의 아까시나무 및 현사시 고사목 수림대를 활용하여 향토수종으로 산림을 복원하고, 조류관찰시설 등 학습공간 제공

- 동    선 : 지역주민의 이용으로 발생한 등산로를 활용하여 동선 계획

- 기반시설 : 대상지내 부지의 고저차이가 있는 지역은 자연친화적이고, 시각적으로 불량하지 않은 시설을 선정하여 공원 내부 구조물을 조성하고, 가능한 구조물을 최소화하는 자연녹지형 사면으로 조성.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 다목적체육관

- 시설 노후화로 도시미관을 저해하고 공간 활용도가 떨어지는 단전호흡 전용 체육관인 현 한마음체육관을 철거 후 그 부지에 자연 친화적인 다목적체육관을 건립함으로써 도시 및 공원경관 개선에 기여

- 장애인 전용 체육시설 설치하여 민간영역에서 할 수 없는 장애인들(서대문구 등록장애인 1만3천여명)에게 재활과 체육활동의 장을 마련해 주고, 풋살 및 실내야구장을 겸해 사용할 수 있는 풋살경기장을 설치하여 20클럽 1,700여명의 회원이 이용할 수 있는 공간을 조성하며, 서대문구에 없는 실내 스포츠클라이밍 시설 설치로 암벽등반 회원들을 위한 시설 조성 및 게이트볼장 설치로 노령인구 증가에 따른 게이트볼장 추가설치 민원을 해소

◦ 자연학습장

- 무단경작지 및 수령이 다한 아까시나무 수림대를 활용하여 향토수종으로 복원하고 시설물을 최소화하면서 주민의 이용을 도모할 수 있는 공간을 제공함으로써, 산림생태계 및 경관을 개선하고 공원이용 활성화 도모

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

<주민의견>

주민의견	검토결과
- 제출자 : 단전호흡회원 대표 백환기 외 150명 - 의 견 : 현 상태대로 한마음체육관(단전호흡장)의 이용을 원하며, 필요시 공간을 분할하여 타종목 배치 수용	-현재 한마음체육관이 노후 및 효율성이 떨어져 다양한 생활체육활동을 위한 다목적체육관 건립이 불가피함에 따라, 기존 단전호흡회원들을 위한 공간도 마련할 계획임 (반영불가, 서대문구 문화체육과, 사업부서)

<시보>

- 게재일자 : 2014년 10월16일 (14일간)

<서대문구 게시판>

- 게재일자 : 2014년 10월16일 (14일간)

<인터넷>

- 서대문구 홈페이지 : 2014년 10월16일 (14일간)

9. 관계기관 부서 협의 결과

기관	부서명	부서의견	조치계획	비고
서울시	공원조성과	-다목적체육관 건립부지는 시유지 로서 공유재산 및 물품관리법 제13조 규정에 따라 구소유 건축물 건립이 불가하므로 건축물 건립을 위한 토지문제 해결방안 마련 필요	공유재산 및 물품관리법시행령 제9조 제11호 규정에 따라 지방자치단체장 간에 서로 합의하고 지방의회가 동의한 경우 건물 축조가 가능함에 따라 해당 절차를 이행중에 있음 - ’14.10.22 : 시장-구청장 간 토지사용에 대한 협약 체결 완료 - ’14.11.10∼12.18 : 제256회 시의회 정례회 시유지 사용 동의안 의결 예정	반영
서대문구	문화체육과	- 건축바닥면적 3,484㎡ → 3,260㎡으로 정정 - 연면적 8,687㎡ → 8,830㎡으로 정정	- 시설조서 및 설명자료 면적 정정 반영	반영
	안전치수과	- 우천으로 인해 토사 등이 공공 하수도에 유입되지 않도록 침사지 등을 공원내부에 충분히 설치하여 정기적 점검 및 유지관리 - 하수도 원인자부담금에 대해서 사업 시행시 별도 협의 이행	- 공원조성공사 시행시 토사 유출 방지시설 (개간수로 및 침사지 등)설치 반영 - 체육관 건립사업 부서인 문화체육과에 하수도 원인자부담금 납부 안내	향후 반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 다목적체육관 투자계획                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	9.900	9,900	500	4,701	4,699	투심 완료
국 비	2,970	2,970	-	1,485	1,485	문화관광부
시 비	5,603	5,603	500	2,552	2,551	체육진흥과
구 비	1,327	1,327	-	664	663	문화체육관

◦ 자연학습장 투자계획                                       (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획				비고
		소계	2014	2015	2016∼
계	500	500	-	-	500
시 비	500	500	-	-	500	-공원정비 : 5억

◦ 재원조달방안

- 다목적체육관

․서울시 투자심사 : 2011. 10. 6 (서대문구 다목적체육관, 99억원)

→ 결과 : 조건부 추진

(장애인, 원거리 주민 등 이용에 불편이 없도록 할 것, 골프연습장 제외)

- 공원조성 : 2016년 이후 공원정비 예산 확보 후 조성

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 19.15%(증 11.2%, 법정 40% 이내)

- 공원건폐율 : 0.74%(0.01% 감소, 법정 20％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 및 같은 법률 시행규칙 등에 적합하므로 심의 의결함이 타당하고,

- 노후 체육관을 정비하고 다양한 주민요구사항을 수용하며, 생활권 여가공간을 제공하기 위해 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료되며,

- 공원내 풍부한 산림자원을 활용하여 자연학습장으로 조성하여, 시민의 정서 함양에 기여가 예상됨.

붙임 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

백련근린공원 조성계획 결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서대문구 홍은동 산11번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		1,310,294.0	106,798.5	14동	9,883.43	23,659.72	274	1,310,294.0	212,042.71	14동	9,658.92	24,807.31	274	감)시설면적 105,244.21㎡
기반시설	소 계	43,544.0	43,544.0	-	-	-	-	43,544.0	43,544.0	-	-	-	-
	도 로	38,544.0	38,544.0	-	-	-	-	38,544.0	38,544.0	-	-	-	-
	광 장	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-
조 경 시 설		2,653.0	2,653.0	-	-	-	18	2,653.0	2,653.0	-	-	-	18
휴 양 시 설		9,048.5	9,048.5	2동	48.0	86.4	179	9,048.5	9,048.5	2동	48.0	86.4	179
유 희 시 설		1,778.0	1,778.0	-	-	-	5	1,778.0	1,778.0	-	-	-	5
운 동 시 설		33,715.0	33,715.0	4동	4,510.63	9,441.52	58	33,715.0	33,715.0	4동	4,286.12	10,589.11	58	바닥면적 감)224.51㎡ 연면적 증)1,147.59㎡
교 양 시 설		10,758.0	10,758.0	2동	5,096.8	13,876.8	-	116,002.21	116,002.21	2동	5,096.8	13,876.8	-	증)105,244.21㎡
편 익 시 설		5,052.0	5,052.0	5동	120.0	147.0	8	5,052.0	5,052.0	5동	120.0	147.0	8
관 리 시 설		250.0	250.0	1동	108.0	108.0	6	250.0	250.0	1동	108.0	108.0	6
녹지 . 기타		1,203,495.5		-	-	-	-	1,098,251.29		-	-	-	-	감)105,244.21
공원시설율 (법정40%)		(212,042.71M2 / 1,310,294M2) * 100% = 16.18% (증 8.03%)
공원건폐율 (법정10%)		(9,658.92M2 / 1,310,294M2) * 100% = 0.74% (감 0.01%)

2. 시설조서

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합계				1,310,294.0	106,798.5		14동	9,883.43	23,659.72	274			1,310,294.0	212,042.71		14동	9,658.92	24,807.31	274	바닥면적 감)224.51㎡ 연면적 증)1147.59㎡
기반시설	소계			43,544.0	43,544.0								43,544.0	43,544.0
	도로			38,544.0	38,544.0								38,544.0	38,544.0
	광장	가	11개소	5,000.0	5,000.0						가	11개소	5,000.0	5,000.0
		가-1	홍은동 산11-18일대	(504)	(504)						가-1	홍은동 산11-18일대	(504)	(504)
		가-2	홍은동 산11-18일대	(572)	(572)						가-2	홍은동 산11-18일대	(572)	(572)
		가-3	응암동 산6-46일대	(312)	(312)						가-3	응암동 산6-46일대	(312)	(312)
		가-4	홍은동 산26-170일대	(2,638)	(2,638)						가-4	홍은동 산26-170일대	(2,638)	(2,638)
		가-5	홍은동 산11-279일대	(220)	(220)						가-5	홍은동 산11-279일대	(220)	(220)
		가-6	홍은동 산11-313일대	(207)	(207)						가-6	홍은동 산11-313일대	(207)	(207)
		가-7	홍은동 산11-313일대	(71)	(71)						가-7	홍은동 산11-313일대	(71)	(71)
		가-8	홍은동 산11-313일대	(118)	(118)						가-8	홍은동 산11-313일대	(118)	(118)
		가-9	홍은동 산11-41일대	(175)	(175)						가-9	홍은동 산11-41일대	(175)	(175)
		가 -10	홍은동 산11-41일대	(96)	(96)						가-10	홍은동 산11-41일대	(96)	(96)
		가 -11	홍은동 산11-41일대	(87)	(87)						가-11	홍은동 산11-41일대	(87)	(87)
조경시설	소계			2,653.0	2,653.0					18			2,653.0	2,653.0					18
	파고라	①	시설지내			목조				12	①	시설지내			목조				12
		①-1	임간휴게소내 (나-2)			목조				(1)	①-1	임간휴게소내 (나-2)			목조				(1)
		①-2	휴게소내 (다)			목조				(1)	①-2	휴게소내 (다)			목조				(1)
조경시설	파고라	①-3	배드민턴장내 (마-2)			목조				(1)	①-3	배드민턴장내 (마-2)			목조				(1)
		①-4	어린이놀이터내 (라-1)			목조				(2)	①-4	어린이놀이터내 (라-1)			목조				(2)
		①-5	다목적운동장내 (바-2)			목조				(1)	①-5	다목적운동장내 (바-2)			목조				(1)
		①-6	임간휴게소내 (나-6)			목조				(1)	①-6	임간휴게소내 (나-6)			목조				(1)
		①-7	임간휴게소내 (나-8)			목조				(1)	①-7	임간휴게소내 (나-8)			목조				(1)
		①-8	체력단련장 내 (타-7)			목조				(1)	①-8	체력단련장 내 (타-7)			목조				(1)
		①-9	광장내 (가-11)			목조				(2)	①-9	광장내 (가-11)			목조				(2)
		① -10	체력단련장 내 (타-8)			목조				(1)	①-10	체력단련장 내 (타-8)			목조				(1)
	원형 파고라	⑪	시설지내			목조				2	⑪	시설지내			목조				2
		⑪-1	광장내 (가-9)			목조				(1)	⑪-1	광장내 (가-9)			목조				(1)
		⑪-2	광장내 (가-10)			목조				(1)	⑪-2	광장내 (가-10)			목조				(1)
조경시설	팔각정자	⑫	피크닉장내 (챠)			목조				1	⑫	피크닉장내 (챠)			목조				1
	사각 파고라	③	광장내(가-7)			목조				1	③	광장내(가-7)			목조				1
	초정	⑦	휴게소(다-2)			목조				1	⑦	휴게소(다-2)			목조				1
	육각정자	⑥	광장내(가-6)			목조				1	⑥	광장내(가-6)			목조				1
	잔디밭	갸	홍은동 산11-279일대	612.0	612.0						갸	홍은동 산11-279일대	612.0	612.0
조경시설	생태연못	냐	3개소	518.0	518.0						냐	3개소	518.0	518.0
		냐-1	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)						냐-1	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)
		냐-2	홍은동 산11-313일대	(277.0)	(277.0)						냐-2	홍은동 산11-313일대	(277.0)	(277.0)
		냐-3	홍은동 산11-41일대	(121)	(121)						냐-3	홍은동 산11-41일대	(121)	(121)
조경시설	암석원	댜	2개소	680.0	680.0						댜	2개소	680.0	680.0
		댜-1	홍은동 산19-19일대	(150)	(150)						댜-1	홍은동 산19-19일대	(150)	(150)
		댜-2	홍은동 산11-41일대	(530)	(530)						댜-2	홍은동 산11-41일대	(530)	(530)
	초화원	야	홍은동 산11-41일대	709.0	709.0						야	홍은동 산11-41일대	709.0	709.0
	피크닉장	쟈	홍은동 산11-41일대	134.0	134.0						쟈	홍은동 산11-41일대	134.0	134.0
휴양시설	소계			9,048.5	9,048.5		2동	48	86.4	179			9,048.5	9,048.5		2동	48	86.4	179
	임간 휴게소	나	14개소	8,311.5	8,311.5						나	14개소	8,311.5	8,311.5
		나-1	응암동 산7-84	(6,619)	(6,619)						나-1	응암동 산7-84	(6,619)	(6,619)
		나-2	홍은동 산26-167일대	(960)	(960)						나-2	홍은동 산26-167일대	(960)	(960)
		나-3	홍은동 산11-313일대	(23.0)	(23.0)						나-3	홍은동 산11-313일대	(23.0)	(23.0)
		나-4	홍은동 산11-313일대	(20.0)	(20.0)						나-4	홍은동 산11-313일대	(20.0)	(20.0)
		나-5	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)						나-5	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)
		나-6	홍은동 산11-313일대	(171.5)	(171.5)						나-6	홍은동 산11-313일대	(171.5)	(171.5)
		나-7	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)						나-7	홍은동 산11-313일대	(15.5)	(15.5)
		나-8	홍은동 산11-313일대	(160.5)	(160.5)						나-8	홍은동 산11-313일대	(160.5)	(160.5)
		나-9	홍은동 산11-313일대	(226.5)	(226.5)						나-9	홍은동 산11-313일대	(226.5)	(226.5)
		나-10	홍은동 산11-41일대	(26)	(26)						나-10	홍은동 산11-41일대	(26)	(26)
		나-11	홍은동 산11-41일대	(15)	(15)						나-11	홍은동 산11-41일대	(15)	(15)
		나-12	홍은동 산11-41일대	(48)	(48)						나-12	홍은동 산11-41일대	(48)	(48)
		나-13	홍은동 산11-41일대	(11)	(11)						나-13	홍은동 산11-41일대	(11)	(11)
	장의자		시설지내							146		시설지내							146
휴양시설	야외탁자		시설지내							25		시설지내							25
	연식의자	⑧	시설지내							2	⑧	시설지내							2
		⑧-1	광장내 (가-9)							(1)	⑧-1	광장내 (가-9)							(1)
		⑧-2	광장내 (가-10)							(1)	⑧-2	광장내 (가-10)							(1)
	평상	⑨	시설지내							4	⑨	시설지내							4
		⑨-1	피크닉장내 (쟈)							(4)	⑨-1	피크닉장내 (쟈)							(4)
	팔각쉼터	②	체력단련장내 (타-2)							1	②	체력단련장내 (타-2)							1
	노인정	1		83.0	83.0		2동	48.0	86.4		1		83.0	83.0		2동	48.0	86.4
		1-1	응암동 37-106일대	(83)	(83)		지상 2층,2동	(48)	(86.4)		1-1	응암동 37-106일대	(83)	(83)		지상 2층,2동	(48)	(86.4)
	휴게소	다	2개소	434.0	434.0						다	2개소	434.0	434.0
		다-1	응암동 산6-22일대	400.0	400.0						다-1	응암동 산6-22일대	400.0	400.0
		다-2	홍은동 산11-313일대	34.0	34.0						다-2	홍은동 산11-313일대	34.0	34.0
	테마 휴게소	랴	3개소	220.0	220.0						랴	3개소	220.0	220.0
		랴-1	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)						랴-1	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)
		랴-2	홍은동 산19-19일대	(80)	(80)						랴-2	홍은동 산19-19일대	(80)	(80)
		랴-3	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)						랴-3	홍은동 산19-19일대	(70)	(70)
	원형의자	⑬	광장내 (가-9)							1	⑬	광장내 (가-9)							1
유희시설	소계			1,778.0	1,778.0					5			1,778.0	1,778.0					5
	어린이 놀이터	라	2개소	1,778.0	1,778.0					5	라	2개소	1,778.0	1,778.0					5
		라-1	홍은동 산11-279일대	(1,223)	(1,223)					(1)	라-1	홍은동 산11-279일대	(1,223)	(1,223)					(1)
		라-2	응암동 산6-22일대	(555)	(555)					(4)	라-2	응암동 산6-22일대	(555)	(555)					(4)
운동시설	소계			33,715.0	33,715.0		4동	4,510.63	9,441.52	58			33,715.0	33,715.0		4동	4,286.12	10,589.11	58	건축면적 감)224.51㎡ 건축연면적 증)1,147.59㎡
	체육관	2	홍은동 산26-155일대	6,270.0	6,270.0	철골 /철근 콘트 리트	지하1층지상3층 2동	3,484.63 (체육회관 1,587.62㎡ 단전호흡장 1,897.01㎡)	7,682.77 (체육회관 4,695.69㎡ 단전호흡장 2,987.08㎡)		2	홍은동 산26-155일대	6,270.0	6,270.0	철골 /철근 콘트 리트	지하1층지상3층 2동	3,260.12 (체육회관 1,587.62㎡ 다목적체육관 1672.5㎡)	8,830.36 (체육회관 4,695.69㎡ 다목적체육관 4,134.67㎡)		체육회관 변동없음 단전호흡장 → 다목적체육관 바닥면적 : 감 224..51㎡ 연면적 : 증1,147.59㎡
	골프 연습장	3	홍은동 산11-275일대	9,930.0	9,930.0	철근콘 크리트	지상3층1동	522.0	1,140.0		3	홍은동 산11-275일대	9,930.0	9,930.0	철근콘 크리트	지상3층1동	522.0	1,140.0
	배드민턴장	마	6개소	3,984.0	3,984.0						마	6개소	3,984.0	3,984.0
		마-1	홍은동 산12일대	(1,445)	(1,445)						마-1	홍은동 산12일대	(1,445)	(1,445)
		마-2	홍은동 산11-297일대	(681)	(681)						마-2	홍은동 산11-297일대	(681)	(681)
		마-3	응암동 산6-48일대	(523)	(523)	철골/ 철근 콘트 리트	지하1층지상1층 1동	504	618.75		마-3	응암동 산6-48일대	(523)	(523)	철골/ 철근 콘트 리트	지하1층지상1층 1동	504	618.75
		마-4	홍은동 산19-1일대	(300)	(300)						마-4	홍은동 산19-1일대	(300)	(300)
		마-5	응암동 산6-46일대	(327)	(327)						마-5	응암동 산6-46일대	(327)	(327)
		마-6	홍은동 산26-170일대	(708)	(708)						마-6	홍은동 산26-170일대	(708)	(708)
	테니스장	파	홍은동 산26-170일대	1,258.0	1,258.0						파	홍은동 산26-170일대	1,258.0	1,258.0
	다목적 운동장	바	2개소	8,400.0	8,400.0						바	2개소	8,400.0	8,400.0
		바-1	홍은동 산26-157일대	(7,772)	(7,772)						바-1	홍은동 산26-157일대	(7,772)	(7,772)
		바-2	홍은동 산11-279일대	(628)	(628)						바-2	홍은동 산11-279일대	(628)	(628)
	자연 체험장	사	응암동 산6-46일대	2,264.0	2,264.0						사	응암동 산6-46일대	2,264.0	2,264.0
	체력 단련장	타	8개소	1,609.0	1,609.0						타	8개소	1,609.0	1,609.0
		타-1	응암동 산6-22일대	(234)	(234)						타-1	응암동 산6-22일대	(234)	(234)
		타-2	홍은동 산11-279일대	(854)	(854)						타-2	홍은동 산11-279일대	(854)	(854)
		타-3	홍은동 산19-19임	(80)	(80)						타-3	홍은동 산19-19임	(80)	(80)
운동시설	체력 단련장	타-4	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)						타-4	홍은동 산19-19일대	(120)	(120)
		타-5	홍은동 19-1임	(40)	(40)						타-5	홍은동 19-1임	(40)	(40)
		타-6	홍은동 산11-313일대	(92)	(92)						타-6	홍은동 산11-313일대	(92)	(92)
		타-7	홍은동 산11-41일대	(94)	(94)						타-7	홍은동 산11-41일대	(94)	(94)
		타-8	홍은동 산11-41일대	(95)	(95)						타-8	홍은동 산11-41일대	(95)	(95)
	체력 단련 시설		10개소							58		10개소							58
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		사	자연체험장내 (사)							(2)	사	자연체험장내 (사)							(2)
		타-1	체력단련장내 (타-1)							(4)	타-1	체력단련장내 (타-1)							(4)
		타-1	체력단련장 2개소내(타-1)							(6)	타-1	체력단련장 2개소내(타-1)							(6)
		다	휴게소,체력단 련장내(다)							(3)	다	휴게소,체력단 련장내(다)							(3)
		타-2	체력단련장내 (타-2)							(9)	타-2	체력단련장내 (타-2)							(9)
		타-3,4,5,6	체력단련장내 (타-3,4,5,6)							(16)	타-3,4,5,6	체력단련장내 (타-3,4,5,6)							(16)
		타-7,8	체력단련장내 (타-7,8)							(9)	타-7,8	체력단련장내 (타-7,8)							(9)
		가-7	광장내 (가-7)							(5)	가-7	광장내 (가-7)							(5)
교양시설	소계			10,758.0	10,758.0		2동	5,096.8	13,876.8				116,002.21	116,002.21		2동	5,096.8	13,876.8		증)105,244.21㎡
	조각원	아	응암동 산6-64일대	123.0	123.0						아	응암동 산6-64일대	123.0	123.0
	청소년 수련원	4	응암동 산6-46일대	2,974.0	2,974.0	철골/ 철근콘 크리트	지하1 층지상 3층1동	2,064.8	5,511.8		4	응암동 산6-46일대	2,974.0	2,974.0	철골/ 철근콘 크리트	지하1 층지상 3층1동	2,064.8	5,511.8
교양시설	문화회관	5	홍은동 산26-155일대	4,555.0	4,555.0	철근콘 크리트	지상1 층지상3층1동	3,032.0	8,365.0		5	홍은동 산26-155일대	4,555.0	4,555.0	철근콘 크리트	지상1 층지상3층1동	3,032.0	8,365.0
	수석 전시장	자	홍은동 산11-218일대	1,084.0	1,084.0						자	홍은동 산11-218일대	1,084.0	1,084.0
	야외무대	차	응암동 산6-22일대	1,000.0	1,000.0						차	응암동 산6-22일대	1,000.0	1,000.0
	소계	하									하		105,892.21	105,892.21						증)105,244.21㎡
	자연학습장	하	홍은동 산26-170일대	648.0	648.0						하-1	홍은동 산26-170일대	(648.0)	(648.0)						부호변경 하 →하-1
											하-2	홍은동 산11-313일대	(55,389.27)	(55,389.27)						증)55,389.27㎡
											하-3	홍은동 산11-151일대	(26,304.63)	(26,304.63)						증)26,304.63㎡
											하-4	홍은동 산26-147일대	(23,550.31)	(23,550.31)						증)23,550.31㎡
	관찰데크	먀	5개소	254.0	254.0						먀	5개소	254.0	254.0
		먀-1	홍은동 산19-19일대	(60)	(60)						먀-1	홍은동 산19-19일대	(60)	(60)
		먀-2	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-2	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
	관찰데크	먀-3	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-3	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
		먀-4	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)						먀-4	홍은동 산11-313일대	(54)	(54)
		먀-5	연못(냐-2)	(32)	(32)						먀-5	연못(냐-2)	(32)	(32)
	숲속교실	뱌	홍은동 산19-1일대	120.0	120.0						뱌	홍은동 산19-1일대	120.0	120.0
편익시설	소계			5,052.0	5,052.0		5동	120.0	147.0	8			5,052.0	5,052.0		5동	120.0	147.0	8
	주차장	카	3개소	3,330.0	3,330.0						카	3개소	3,330.0	3,330.0
		카-1	홍은동 산26-155일	(900)	(900)						카-1	홍은동 산26-155일	(900)	(900)
		카-2	홍은동 213일대	(1,875)	(1,875)						카-2	홍은동 213일대	(1,875)	(1,875)
		카-3	응암동 산6-46일대	(555)	(555)						카-3	응암동 산6-46일대	(555)	(555)
편익시설	매점	6	홍은동 산26-133일대	322.0	322.0		지상1 층1동	33.0	33.0		6	홍은동 산26-133일대	322.0	322.0		지상1 층1동	33.0	33.0
	공중 화장실	7	홍은동 산11-279일대				지상1 층1동	36.0	36.0		7	홍은동 산11-279일대				지상1 층1동	36.0	36.0
	공중전화	④	시설지내							7	④	시설지내							7
	전망대	8	응암동 산7-266일대	1,326.0	1,326.0	철근콘 크리트	지상2 층1동	27.0	54.0		8	응암동 산7-266일대	1,326.0	1,326.0	철근콘 크리트	지상2 층1동	27.0	54.0
	전망데크	샤	홍은동 산19-19임	50.0	50.0						샤	홍은동 산19-19임	50.0	50.0
	간이 화장실	⑤	2	24	24		2동	24	24		⑤	2	24	24		2동	24	24
		⑤-1	자연체험장내	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)		⑤-1	자연체험장내	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)
		⑤-2	홍은동 산11-313 일대	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)		⑤-2	홍은동 산11-313 일대	(12)	(12)	PE	지상1층 1동	(12)	(12)
	음수대	⑩	홍은동 산11-313일대							1	⑩	홍은동 산11-313일대							1
관리시설	소계			250.0	250.0		1동	108.0	108.0	6			250.0	250.0		1동	108.0	108.0	6
	관리 사무소	9	홍은동 산26-170	250.0	250.0	조적	지상1 층1동	108.0	108.0		9	홍은동 산26-170	250.0	250.0	조적	지상1 층1동	108.0	108.0
	종합 안내판	⑮	홍은동 산11-313일대							1	⑮	홍은동 산11-313일대							1
	방향 안내판	⑯	홍은동 산11-313일대							3	⑯	홍은동 산11-313일대							3
	시설이용 안내판	⑰	홍은동 산11-313일대							2	⑰	홍은동 산11-313일대							2
녹지 및 기타				1,203,495.5									1,098,251.29

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	합 계				15,485.4	38,544
당초	중 로	소 계			280	3,360
당초	중 로	3	1	12	280	3,360	진 입 로	홍연초등학교	서측구역계
당초	소 로	소 계			1,476	9,071
당초	소로	2	1	8	51	1,422	진 입 로	남측구역계	문화회관(5)
				13	78
당초		2	2	8	247	1,976	진 입 로	남측구역계	홍은동 (산26-158)
당초		3	1	6	61	366	진 입 로	배수지(바-2)	중로3-1 (분기점)
당초		3	2	6	561	3,366	산 책 로	북동측구역계	광장(가-2)
당초		3	3	6	55	330	진 입 로	동측구역계	골프연습장(3)
당초		3	4	6	136	816	진 입 로	소로 3-3(종점)	서측구역계
당초		3	5	5	9	45	진 입 로	남측구역계	광장(가-5)
당초		3	6	5	22	110	산 책 로	광 장 (가-5)	소로3-7 (분기점)
당초		3	7	2.5	256	640	진 입 로	남측구역계	산책로16 (시점)
당초	산책로	소 계			13,729.4	26,113.0
당초	산책로산책로산책산책로	3	1	3	162	486	산 책 로	배수지(바-2)	임간휴게소 (나-2)
당초		3	2	3	2,823	8,469	산 책 로	동측구역계	노인정(1-1)
당초		3	3	1.5	338	507	등 산 로	산책로2 (분기점)	산책로6 (분기점)
당초		3	4	1.5	160	240	등 산 로	산책로 6(분기점)	산책로 6(분기점)
당초		3	5	1.5	486	729	등 산 로	산책로6 (분기점)	산책로6 (분기점)
당초		3	6	1.5	255	382.5	등 산 로	북측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	7	1.5	378	567	등 산 로	북측구역계	산책로18 (기점)
당초		3	8	1.5	196	294	등 산 로	산책로6 (분기점)	산책로7 (분기점)
당초		3	9	1.5	613	919.5	등 산 로	산책로7 (종 점)	산책로2 (분기점)
당초		3	10	1.5	234	351	등 산 로	서측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	11	1.5	165	247.5	등 산 로	산책로2 (분기점)	광장(가-2)
당초		3	12	1.5	512	768	등 산 로	광장(가-2)	동측구역계
당초		3	13	1.5	150	225	등 산 로	동측구역계	광장(가-2)
당초		3	14	1.5	130	195	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	산책로12
당초		3	15	1.5	14	21	등 산 로	홍연 초등학교	중로3-1 (기점)
당초		3	16	1.5	392	588	등 산 로	홍은동 188-79	홍은동 산11-1
당초		3	17	1.5	21	31.5	등 산 로	산책로 9 (분기점)	서측구역계
당초		3	18	1.5	280	420	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로 2 (분기점)
당초		3	19	1.5	65	97.5	등 산 로	서측구역계	산책로 7 (분기점)
당초		3	20	1.5	361	541.5	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로 2 (분기점)
당초		3	21	1.5	56	84	등 산 로	산책로 7 (분기점)	산책로20 (분기점)
당초		3	22	1.5	556	834	등 산 로	산책로 5 (분기점)	산책로20 (분기점)
당초		3	23	1.5	147	220.5	등 산 로	산책로 8 (분기점)	산책로 6 (분기점)
당초		3	24	1.5	482	723	등 산 로	북측구역계	산책로 2 (분기점)
당초		3	25	1.5	123	184.5	등 산 로	북측구역계	산책로 2 (분기점)
당초		3	26	1.5	164	246	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 산11-1
당초		3	27	1.5	80	120	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 산11-1
당초		3	28	1.5	40	60	등 산 로	산책로 2 (분기점)	배드민턴장 (마-2)
당초		3	29	1.5	118	177	등 산 로	산책로 18 (분기점)	산책로 20 (분기점)
당초		3	30	1.5	171	256.5	등 산 로	산책로 2 (분기점)	홍은동 179-4
당초		3	31	4.0	42	168	산 책 로	동측구역계	청소년수련원(4)
당초		3	32	1.5	51	76.5	산 책 로	산책로31 (분기점)	자연체험장 (사)
당초		3	33	2.0	94	188	산 책 로	북측구역계	산책로35 (분기점)
당초		3	34	2.0	17	34	산 책 로	산책로33 (분기점)	배드민턴장 (마-4)
당초		3	35	2.0	116	232	산 책 로	자연체험장 (사)	산책로7 (종점)
당초		3	36	2.5	26	65	산 책 로	산책로35 (분기점)	휴게소(다)
당초		3	37	1.5	142	213	산 책 로	중로3-1 (분기점)	산책로1 (시점)
당초		3	38	2	169	338	산 책 로	중로3-1 (분기점)	산책로2 (분기점)
당초		3	39	2	412	824	산 책 로	산책로38 (분기점)	산책로 2(분기점)
당초		3	40	2	147	294	산 책 로	산책로2 (분기점)	산책로 2(분기점)
당초		3	41	2	247	494	산 책 로	산책로 2(분기점)	산책로 42(분기점)
당초		3	42	2	174	348	등 산 로	남측구역계	산책로2 (분기점)
당초		3	54	1.5	116	174	산 책 로	임간휴게소 (나-10)	부지외
당초		3	55	1.5	68	102	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	임간휴게소 (나-10)
당초		3	56	1.5	164	246	산 책 로	임간휴게소 (나-6)	소로3-2
당초		3	57	1.5	148	222	산 책 로	임간휴게소 (나-10)	소로3-2
당초		3	58	1.5	206	309	산 책 로	임간휴게소 (나-8)	산책로2
당초		3	59	1.5	34	51	산 책 로	관찰데크 (먀-4)	산책로58
당초		3	60	1.5	30	45	산 책 로	관찰데크 (먀-3)	산책로58
당초		3	61	1.5	34	51	산 책 로	관찰데크 (먀-2)	산책로58
당초		3	62	1.5	52	78	산 책 로	산책로63	산책로2
당초		3	63	1.5	65	97.5	산 책 로	광장(가-9)	임간휴게소 (나-13)
당초		3	64	1.5	17	25.5	산 책 로	산책로16	임간휴게소 (나-13)
당초		3	65	1.5	61	91.5	산 책 로	임간휴게소 (나-13)	산책로2
당초		3	66	1.5	20	30	산 책 로	산책로65	산책로2
당초		3	67	1.5	80	120	산 책 로	임간휴게소 (나-13)	체력단련장 (타-7)
당초		3	68	1.5	44	66	산 책 로	광장(가-10)	소로3-7
당초		3	69	1.5	2	3	산 책 로	산책로68	체력단련장 (타-8)
당초		3	70	1.5	30	45	산 책 로	산책로72	임간휴게소 (나-11)
당초		3	71	1.5	112	168	산 책 로	남측구역계	산책로16
당초		3	72	1.5	88	132	산 책 로	광장(가-10)	산책로71
당초		3	73	1.5	76	114	산 책 로	광장(가-10)	산책로71
당초		3	74	1.5	7	10.5	산 책 로	산책로72	산책로73
당초		3	75	1.5	18	27	산 책 로	산책로72	산책로73
당초		3	76	1.5	44	66	산 책 로	남측구역계	광장(가-10)
당초		3	77	1.5	80	120	산 책 로	산책로76	산책로71
당초		3	78	1.5	22	33	산 책 로	산책로77	광장(가-11)
당초		3	79	2.5	151.6	379	산 책 로	광장(가-10)	광장(가-8)
당초		3	80	1.2	40	48	산 책 로	산책로79	광장(가-8)
당초		3	81	1.2	10.8	13	산 책 로	산책로79	산책로82
당초		3	82	1.2	67.5	81	산 책 로	산책로79	산책로83
당초		3	83	1.2	23.3	28	산 책 로	산책로82	화장실+창고 (⑯)
당초		3	84	1.2	78.3	94	산 책 로	휴게소 (다-2)	남동측 구역계
당초		3	85	1.2	17.5	21	산 책 로	광장(가-8)	관찰데크 (먀-5)
당초		3	86	2.2	25.4	56	산 책 로	산책로85	산책로85
당초		3	87	1.5	6	9	산 책 로	광장(가-8)	광장(가-2)
당초		3	88	3.5	62	217	산 책 로	광장(가-6)	산책로83

3. 도로조서

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 12. 16 (제10차)

성수근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 12. .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 성동구 성수2가3동 302-25번지 일대에 위치한 성수근린공원을 성동구를 대표하는 성수동 수제화 특화사업과 연계하여 구두테마공원을 조성하여 관광인프라를 구축하여 구두축제 등 다양한 이벤트 개최로 문화적 가치 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 따라 심의를 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 공원조성계획(변경) 결정의 목적

◦ 성동구를 대표하는 성수동 수제화 특화사업과 연계하여 구두테마공원을 조성하여 관광인프라를 구축하여 구두축제 등 다양한 이벤트 개최로 문화적가치 창출지역경제 활성화에 기여하고자 함

나. 조성계획(변경)의 필요성

◦ 구두테마공원에 연계된 공간을 구성하고 구두테마에 적절한 각 공간별 이용시설 조성 및 식재 계획을 하고자 함

◦ 주민들을 위한 체력단련시설이 노후하여 이를 교체, 정비하고자함.

3. 공원현황

◦ 위    치 : 서울특별시 성동구 성수2가3동 302-25번지

◦ 공원면적 : 5,197.7㎡(시유지:100%)

◦ 도시계획시설(공원) 지정

- 최    초 : 1997.03.21. 서고82호

◦ 공원조성계획 결정

- 최    초 : 1997.06.19. 서고202호

- 최    종 : 2001.01.15. 서고22호

◦ 주변여건

- 성수근린공원 동측으로 From SS, 구두벽화거리와 남쪽으로 연무장길이   인접하여 있어 관광객의 접근이 용이함.

- 성수근린공원으로부터 0.5km내에 구두테마역인 성수역과 뚝섬역이 위치  하며, 남측으로 경일 초등학교, 경일 중학교, 경동초등학교가 위치함

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 성수동 수제화 특화사업과 연계하여 구두테마공원 조성하고자 함

- 구두축제 등 다양한 이벤트 개최 등 관광인프라 구축 공간을 구성하고자함

- 시민의 이용성향을 고려한 시설과 합리적인 개발로 쾌적한 공원녹지공간을  확충하고자 함

- 시민의 건강과 정서생활의 향상에 기여할 수 있는 건전한 도시환경의 조성하고자 함

- 환경친화적이며, 주변환경과의 조화에 역점을 두고 지역경제 활성화를 고려하여 쾌적한 공간을 조성하고자 함

◦ 주요(변경) 내용

<신설>

- 운동시설 : 체력단련시설 24㎡

- 조경시설 : 조형물 37㎡, 야외공연장 80㎡

<변경>

- 기반시설 : 광장 (증) 231㎡ (1,030㎡ → 1,261㎡)

- 조경시설 : 파고라 (감) 365㎡ (393㎡ → 28㎡)

- 녹지 및 기타면적: 3,119.7㎡ → 3,132.7㎡ (증 13㎡)

<폐지>

- 조경시설 : 환경조각 20㎡

5. 인문․관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 공원조성지인 서울시의 과거 10년간(2001～2010년)의 연평균기온은          12.5℃, 최고기온은 8월 36.2℃, 최저기온은 1월 -18.6℃로 조사됨.

- 서울시의 과거 10년간(2001～2010년)의 연 강수량은 1,450㎜로 나타났으며, 월별 최고치는 8월에 479.0㎜, 최저치는 12월에 17.2㎜로 조사됨.

- 주풍향은 서북서풍이며 평균풍속은 2.4m/sec, 계절별로는 봄철 서풍,    여름․가을철 동북동풍, 겨울철 서북서풍으로 발생빈도가 잦음.

◦ 인문환경

- 성수근린공원은 준공업지역에 위치하며, 성수근린공원으로부터 0.5㎞내에  구두테마역인 성수역과 뚝섬역이 위치하고 있음.

- 남측으로 경일 초등학교, 경일 중학교, 경동초등학교가 위치하고 있음.

◦ 관광환경

- 동측으로 From SS, 구두벽화거리와 남쪽으로 연무장길이 인접하여 있어  관광객의 접근이 용이함.

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 공간적 특성에 부합되는 토지이용계획을 수립하여 공간별 요구사항을 반영  하여 시설공간을 조성함.

◦ 공원시설의 배치

- 구두테마공원의 특성에 맞는 공간별 시설 계획수립 및 새로운 시설물 도입  으로 이용객 편의도모함.

◦ 기반시설

- 포장재는 투수성 높은 친환경소재를 활용하여 우수의 침투를 유도하고 공간의 성격에 부합하는 재료를 선정함.

◦ 조경 및 식재

- 기존 식생은 존치하며 공간의 특성에 맞는 초점식재 및 경관식재 계획함.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 이용자 편의를 고려한 공간구분 및 새로운 시설의 배치로 공원이용객들이  보다 쾌적한 환경에서 공원시설을 이용, 여가생활을 즐길 수 있도록 하며,  공원 이용객들의 삶의 질 향상에 기여 함.

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민 의견청취

【 시  보 】

- 장 소 : 서울시보 2014.11.6

- 의견청취 기간 : 2014.11.06.~11.20.(14일간)

- 접수의견 : 의견없음

【 구  보 】

- 장 소 : 성동구 공고 제14-903호(2014년 11월 6일)

- 의견청취 기간 : 2014.11.06.~11.20.(14일간)

- 접수의견 : 의견없음

【 인터넷 】

- 게재장소 : 성동구청 홈페이지

- 의견청취 기간 : 2014.11.06.~11.20.(14일간)

- 접수의견 : 의견없음

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의 의견

- 서울시 물관리정책과

· 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안 검토서에 반영

· 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률□ 제53조 및 동법시행령 제72조 규정의 비점오염원의 설치신고대상 사업장은 아니나, 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요

◦ 조치사항 : 빗물이 최대한 집수, 저장되도록 기존자연환경을 유지하고 우배수 계획을 추가하여 빗물이용시설을 증가시키고 투수성 포장재로 포장계획을 하여 필요대책량보다 높은 결과값을 산출토록 계획하고 비점오염원의 설치신고 대상 사업장은 아니나, 시공 시 토사유출 등 비점오염이 발생하지 않도록 시공 감독 관리하겠음.

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획				비고
		소계	2014	2015	2016
계	500	500	500	-	-
구 비	-	-	-	-	-
시 비	500	500	500	-	-

◦ 재원조달방안

- 2014년 시비확보 : 500백만원

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 : 당초 39.97% → 변경 39.72% (법정시설율 40%이하)

- 공원건폐율 : 0.67% (변동사항없음)    (법정건폐율 20%이하)

◦ 입안부서 의견

- 성수동은 서울 구두제조업의 대부분이 밀집된 국내 최대 제화 산업 집적지        이자 특성화지역으로 국내 고급 수제화 산업을 이끌고 있다.

- 성수동 구두거리에 위치한 성수근린공원은 조성된 지 오래되어 시설정비를  요하고 있으며, 주변 환경과 어우러지게 구두테마를 부여하여 주민휴식공간과 관광명소로 거듭나기 위해 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

붙임 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부 (총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면 1부

3. 설명자료(PPT) 1부. 끝.

성수근린공원 조성계획결정(변경)조서

가. 총괄표 (성동구 성수2가3동 302-25)

구 분		변 경 전						변 경 전						비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연 면 적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연 면 적 (㎡)
계		5,197.7	2,078	1	35	35	65	5,197.7	2,065	1	35	35	62
기반시설	소계	1,451	1,451					1,682	1,682					증 231㎡
	도로	421	421					421	421
	광장	1,030	1,030					1,261	1,261					증 231㎡
조경시설		413	413				5	145	145				4	감 268㎡
휴양시설							10						17
운동시설		160	160				2	184	184				8	증 24㎡
편익시설		54	54	1	35	35	2	54	54	1	35	35	1
관리시설							46						32
녹지및기타		3,119.7	3,119.7					3,132.7	3,132.7					증 13㎡
시설율 (법정40%)		( 2,078 / 5.197.7 ) × 100 = 39.97%						( 2,065 / 5.197.7 ) × 100 = 39.72%
건폐율 (법정20%)		( 35 / 5,197.7 ) × 100 = 0.67%						( 35 / 5,197.7 ) × 100 = 0.67%

나. 시설조서

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후										비 고
		부호	위 치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	동수 (동)	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호		위 치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	동수 (동)	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
총 계				5,197.7	2,078.0		1	35	35	65				5,137.7	2,065.0		1	35	35	62	감13㎡
기반시설	소 계			1,451	1,451									1,682	1,682						증231㎡
	도 로			421	421									421	421
	광 장	가	성수동 302-25	1,030	1,030						가		성수동 302-25	1,261	1,261						증231㎡
		가-1	“	200	200						가-1		“	175	175						감25㎡
		가-2	“	110	110						가-2		“	92	92						감18㎡
		가-3	“	720	720						가-3		“	397	397						감323㎡
											가-4		“	597	597						신설
조경시설	소 계			413	413					5				145	145					4	감268㎡
	파고라	나	성수동 302-25	393	393
		나-1	“	(192)	(192)	목재				2											폐지
		나-2	“	(201)	(201)	목재				2											폐지
											나		성수동 302-25	28	28					1	신설
	환경조각	다	성수동 302-25	20	20					1											폐지
	정자										①		성수동 302-25							1	신설
	조형물										다		“	37	37					1	신설
	야외공연장										라		“	80	80					1	신설
휴양시설	소 계									10										17
	장의자	①	전지역	-	-					10	②		전지역	-	-					16
	조형벤치										➂									1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후										비 고
		부호	위 치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	동수 (동)	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호		위 치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	동수 (동)	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
운동시설	소 계			160	160					2				184	184					8	증24㎡
	소운동장	라	성수동 302-25	160	160	철제				2	마		성수동 302-25	160	160	철제				2
	체력단련장										바		“	24	24					6
											바-1		“	15	15					3	신설
											바-2		“	9	9					3	신설
편익시설	소 계			54	54		1			2				54	54		1			1
	공중화장실	마	성수동 302-25	54	54	철근콘크리트	1	35	35	1			성수동 302-25	54	54	철근콘크리트	1	35	35	1
	공중전화	②	“							1											폐지
공 원 관 리 시 설	소 계									46										32
	공원등	③	성수동 302-25							20	④		성수동 302-25							14
	볼라드	④	진입광장							14	⑤		진입광장							14
	휴지통		전지역							10											폐지
	공원안내판	⑤	진입광장							2	⑥		진입광장							4
녹지및기타	소 계			3,119.7	3,119.7									3,132.7	3,132.7						증13㎡
	녹 지		전지역	3,119.7	3,119.7							전지역		3,132.7	3,132.7						증13㎡

3. 도로조서

구 분	등급	류별	번호	폭 원 (m)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
당 초	합 계					821
당 초	소 로	계				421
당 초		3류	1	3	7	21	부진입로	북측경계	녹음광장
당 초	산책로	계				400
당 초		3류	1	2	112	366	산책로	동측진입부	서측진입부
당 초		“	2	2	11	22	산책로	녹음광장	산책로1
당 초		“	3	2	6	12	부진입로	남측경계	산책로1

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 12. 16 (제 10 차)

시민의 숲 근린공원 도시계획시설(공원,도로)중복결정 자문(안)

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 12. .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울 우면2지구 국민임대주택 예정지구 외부교통개선 대책일환으로 추진 중인 양재천 우안도로 개설사업(지하차도 1개소, 교량 2개소)을 시행하고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조(자문은 제50조)의 규정에 따라 심의(자문)의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 도시관리계획(변경)결정의 목적

◦ 우면2지구 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화 하고, 도로개설에 따른 양재천 및 양재시민의 숲 이용객의 편의를 도모하고자 함.

나. 도시관리계획(변경)결정의 필요성

◦ 우면2지구 국민임대주택사업의 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사는 사업추진과정에서 주민 및 인근 상가 입점인들로부터 집단 민원이 발생(2,069명 진정)하여 기존 계획으로 사업추진이 어려워짐에 따라

◦ 교통개선효과 등에 대한 타당성검토를 수행하여 대안 노선으로 『양재천 우안도로 신설 계획(안)』을 마련하였음.

◦ 이에 본 사업 노선을 도시계획시설(도로)로 추진함에 따라 중복결정이 불가피함

3. 공원현황

◦ 위  치 : 서울시 서초구 양재동 256 일원

◦ 면  적 : 258,949㎡

◦ 공원지정(최초) : 1983.7.6. (서울시고시 제758호)

◦ 공원조성계획(최종) : 1993.3.8. (서울시고시 제62호)

4. 양재천우안도로 현황

◦ 위    치 : 서초구 우면동 143번지 ～ 양재동 126-1번지 일원

◦ 도로연장 및 폭원 : L=1,186m, B=14.0m～20.0m(왕복4차로)

◦ 도시계획시설 결정(변경)

- 당초(태봉로 및 양재천길 확장) → 변경(양재천우안도로 신설)

◦ 도시계획 중복결정 면적 : 3,825.5㎡(양재시민의 숲 3,780.0㎡ / 마방공원 45.5㎡)

- 중복결정 면적 중 Box구조물 상부인 2,723.9㎡는 공원으로 복원

구 분	표준횡단면도	비 고
일반구간		B=14.0m
교량구간		B=16.9m
지하차도		B=17.0m
U-Type		B=16.0m

5. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 서울 우면2지구 국민임대주택단지 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사의 사업 추진과정에서 발생한 집단민원 해소 및 주변지역 교통개선효과 제고를 위해 대안노선을 선정, 우면2지구 건설로 인해 발생되는 교통수요로 인한 교통체계상 혼잡을 막고 지구주변 간선도로망과의 연계를 통해 이용자 편의를 제공하고자 함.

◦ 계획의 범위

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)
기정	대로	2	104	24〜33	보조간선도로	668	중1-233	지구계	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	태봉로
변경	대로	2	104	33	보조간선도로	186	중1-241	지구계	일반 도로	시민의숲
변경	중로	1	241	20	보조간선도로	520	중1-233	대2-104	일반 도로	시민의숲
기정	중로	1	452	16〜23	보조간선도로	814	광1-21	대2-104	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	양재천길
변경	중로	3	180	12	집 산 도 로	775	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲
신설	중로	2	가	14〜20	보조간선도로	1,186	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲		공원중복

6. 노선변경사유

◦ 추진경위

- [당초]

· 2009. 09. 24 : 도시관리계획(도로) 변경고시(서초구고시 제2009-56호)

· 2011. 06. 09 : 실시계획인가 고시(서울시고시 제2011-149호)

· 2011. 11. 18 : 보상계획공고 및 보상계획공고 통보

- [1차 변경]

· 2011. 11. 21 : 집단민원발생에 따른 노선변경 요청

· 2011. 11. 24 ～ 2012. 06. 25 : 관계기관 협의 및 주민설명회 개최

· 2012. 10. 10 : 양재천우안도로 설계용역 착수

· 2013. 01. 23 : 양재천우안도로 도시관리계획결정(변경) 신청서 제출

· 2013. 02. 15 : 관계기관 협의(1차)

· 2013. 10. 04 : 주민공람 및 관계기관 협의(2차)

· 2013. 10. 14 : 변경노선 서울시 관련실과 사전협의(서초구→서울시)

· 2013. 10. 15 : 서울시 도시공원위원회 자문(부동의)

- [금회 변경]

· 2013. 11. 20 : 도시공원위원회 부동의에 따른 대안노선 협의

(1차, 서울시, 서초구)

· 2014. 01. 22 : 대안노선 협의(2차, 서울시, 서초구, 주민대표 합의)

· 2014. 03. 21 : 주민설명회 개최(서울시장, 서초구청장, 시 ‧ 구의원, 주민 참석)

· 2014. 04. 14 : 우면2지구 진입도로 변경 도로계획(안) 송부
(서울시→관련실과, 서초구, SH)

· 2014. 10. 22 : 협의노선 도시관리계획결정(변경) 신청서 제출

(SH→서초구)

· 2014. 11. 06 : 도시관리계획결정(변경)(안) 열람공고

(서초구공고 2014-1017호)

◦ 변경사유

- 우면2지구 국민임대주택사업의 외부교통개선대책으로 추진되던 태봉로 및 양재천길 확장공사는 사업추진과정에서 주민 및 인근 상가 입점인들로부터 집단 민원이 발생(2,069명 진정)하여 기존 계획으로 사업추진이 어려워짐에 따라

- 양재천 우안도로 신설 계획(안)을 마련하여 우면2지구 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화 하고 이용객의 편의를 도모하고자 함.

◦ 변경노선(안)

구 분		내 용
당초	개 요	양재천 좌안 도로 확장
	개요도
	사업내용	- 태봉로 확장 : 4→6차로, B=20→33m, L=710m - 양재천길 확장 : 2→4차로, B=12→25m, L=600m
1차 변경 (안)	개 요	양재천 우안 도로 신설
	개요도
	사업내용	- 도로신설 : L=1.199m, B=4차로(교량 2개소, 지하차도 1개소) - 공원중복면적 : 10,673㎡(구조물 상부 5,110㎡ 복원) - 서울시 도시공원위원회 자문(2013. 10. 15) : 부동의
금회 변경 (안)	개 요	양재천 우안 도로 신설(노선계획 변경)
	개요도
	사업내용	- 도로신설 : L=1.186km, B=4차로(교량 2개소, 지하차도 1개소) - 공원중복면적 : 3,825.5㎡(구조물 상부 2,723.9㎡ 복원)

7. 도로개설에 따른 영향 및 효과(노선변경의 타당성)

◦ 교통개선효과 검토

- 당초 태봉로 확장공사(`12.1월)와 금번 양재천 우안도로 신설 계획(안)(`13.1월 현재)의 교차로 서비스수준 비교분석결과 30.4~91.0초/대의 지체 감소효과가 있으며, 영동1교 교차로의 경우 당초 3지 교차로에서 4지 교차로로 계획되어 23.2초/대의 지체도가 증가하는 것으로 분석됨.

<위   치   도>

<교차로 서비스수준 분석결과>

구 분 (2014년 기준)	기 존 안주) (태봉로 확장, `12.1월)		대 안 (양재천 우안도로, `13.1월)		비 고
	지체시간(초/대)	LOS	지체시간(초/대)	LOS	시간(초/대)	LOS
KT연구개발본부앞	177.2	F	86.2	E	∇ 91.0	F	➜	E
양재천길입구	124.5	F	94.1	E	∇ 30.4	F	➜	E
영동1교	51.6	D	74.8	E	▲ 23.2	D	➜	E

주)「교통개선 효과 등에 대한 타당성 검토 용역」(서초구 교통운수과, 2012. 2) 보고서 참조

- 또한, 당초 태봉로 확장 공사는 강남대로에 교차로가 신설되어 교차로간 이격거리가 협소한(200m～250m) 단점이 있는 반면, 금번 양재천 우안도로의 경우 종점부 교차로를 영동1교 교차로와 연계 계획(3지→4지)하여 현재의 교차로간 이격거리를 유지함으로써 본선교통류의 소통증진을 도모하였음.

8. 양재천우안도로 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 2012.01.31 서초구 주관 주민설명회 개최

◦ 2014.03.21 변경노선 주민설명회 개최(서울시장, 서초구청장, 시‧구의원 등 참석)

◦ 2014.11.06. 도시관리계획결정(변경)(안) 열람공고

(서초구공고 2014-1017호)

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견(서울특별시 시설계획과-11131, 2014.11.06. 열람공고에 따른 협의)

- 서울특별시 공원조성과(공원조성과-13571, 2014.11.18)

· 차폐식재 계획 반영 → 지하차도 상부공간 공원복원 및 차폐식재 계획을 반영

· 공원시설(테니스장 등) 잠식에 대책 마련 → 공원시설 관리기관 협의 조치

· 도시공원위원회 재자문(심의) 등 필요한 절차 이행 → 자문(안) 제출

- 서초구 공원녹지과(공원녹지과-22845, 2014.11.12)

· 공원진입 동선 확보 → 연결로, 산책로 복원 및 추가 조성 등의 계획 반영

- 서울특별시 동부공원녹지사업소(조경지원과-12287, 2014.11.14)

· 근로자 대기실, 창고 저촉 → 관련법령에 따라 조치예정

· 소음저감 및 차폐방안 강구 → 실시설계시 반영

10. 양재천우안도로 개설을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획                                                  (단위 :억)

구 분	연도별 투자계획					비고
	소계	2015	2016	2017	2018
총사업비	630	130	190	190	120	행정2부시장 방침 제128호 (2014. 04. 11) 서울특별시 도로계획과-9218호 (2014. 07. 18) 서울특별시 도로계획과-11375호 (2014. 09. 03)

◦ 재원조달

- 사업시행자

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조(도시관리계획의 결정)

- 도로, 공원시설 중복결정

◦ 입안부서 의견

- 우면2지구 입주에 따른 입주민 및 인근 지역주민의 교통불편을 최소화하고 하천과 공원의 경계를 이용한 노선선정 및 지하차도 계획을 수립하여 공원부지중복면적을 최소화한 양재천우안도로 개설사업의 도시관리계획 변경은 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 도시관리계획결정(변경)조서 및 사유서

2. 위치도 및 도시관리계획결정(변경)도

3. 설명자료(PPT) 1부(별첨).  끝.

도시관리계획결정(변경)조서 및 사유서

1. 교통시설(도로)

가. 도로결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	104	24 〜 33	보조간선도로	668	중1-233	지구계	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	태봉로
변경	대로	2	104	33	보조간선도로	186	중1-241	지구계	일반 도로	시민의숲
변경	중로	1	241	20	보조간선도로	520	중1-233	대2-104	일반 도로	시민의숲
기정	중로	1	452	16 〜 23	보조간선도로	814	광1-21	대2-104	일반 도로	시민의숲	83.09.07 (건고296)	양재천길
변경	중로	3	180	12	집 산 도 로	775	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲
신설	중로	2	가	14 〜 20	보조간선도로	1,186	광1-21	중1-241	일반 도로	시민의숲		일부 하천시설공원시설 중복

주) 변경노선의 번호 및 재원은 서초구고시 제2009-56호 참조

나. 도로결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	결정(변경) 사유
대로 2-104	대로 2-104	◦ 선형 및 시 ․ 종점 변경(연장축소) - L=186m, B=33m	◦ 우먼2지구 외부 교통개선대책으로 추진되던 태봉로 확장공사의 대안노선으로 양재천 우안도로의 건설이 추진됨에 따라 대로2-104호선(일부구간 선형변경 및 연장축소)과 중로1-241호선(일부구간 폭원변경)으로 분리
	중로 1-241	◦ 선형 및 폭원 변경 - 폭원축소 : 24〜33m → 20m
중로 1-452	중로 3-180	◦ 시 ․ 종점 및 폭원 변경 - 연장축소(39m) → 종점변경 - 폭원축소 : 16〜23m → 12m	◦ 양재천 우안도로 신설에 따른 노선연장 및 폭원 축소(양재천길 계획변경)
-	중로 2-가	◦ 노선신설 - L=1,186m, B=14〜20m	◦ 양재천 우안도로 건설에 따른 노선신설

2. 공공문화 체육시설 결정(변경) 도서

가. 연구시설결정(변경) 조서

구분	도면 표시 변호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
변경	③	연구시설	우면동 16 일대	118,833	증)2,617	121,450	01.03.29 (서초구공고121)	자연녹지지역
변경	④	연구시설	우면동 142 일대	37,135.4	감)1,711	35,424.4	82.02.18 (건고76)	자연녹지지역

주) 시설번호 및 재원은 서초구고시 제2009-56호 참조

나. 연구시설결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	시설명	변 경 내 용	결정(변경) 사유
③	연구 시설	◦ 면적증가 - 118,833㎡ → 121,450㎡ (증 2,617)	◦ 대로2-104호선 선형변경 및 폭원축소에 따른 면적 증가 (대로2-104호선 편입부지에서 제외됨)
④	연구 시설	◦ 면적감소 - 37,135.4㎡ → 35,424.4㎡ (감1,711)	◦ 대로2-104호선의 노선변경으로 인한 연구시설 면적감소

위    치    도

도시관리계획결정(변경)도

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2014. 12. 16 (제 10 차)

마곡도시개발사업구역내 마곡근린공원1호

(마곡중앙공원)조성계획결정(최초) 자문

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2014. 12. .

도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

○ 마곡도시개발사업구역내 마곡중앙공원(마곡근린공원 1호)을 조성하여, 쾌적한 도시환경조성 및 시민들의 여가공간으로 제공할 수 있도록 공원조성계획(안)을 수립하여 서울의 대표 공원으로 조성하기 위해 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」제16조(자문은 제50조)아래와 같이 자문 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 결정의 목적

◦ 마곡도시개발사업의 일환으로 공원녹지가 부족한 서울 서남권역에 식물과 호수(물)을 주제로 특화된 세계적인 수준의 식물공원(botanic park)을 조성하여 시민의 휴식과 정서생활 향상을 위한 여가공간을 제공하고 균형발전에 기여하기 위해 문화․휴양․생태가 융복합된 공간을 조성하고자 함

나. 조성계획 결정의 필요성

◦ 마곡지구 인근 주민과 서울 시민들에게 쾌적하고 수준 높은 건강․휴양 및 정서생활을 향상시키기 위한 공간을 제공하고 서울 대표 공원으로 명소화 할 필요가 있으며, 향후 인근지역(한강, 궁산, 서남물재생센터 등)과의 접속을 통한 미래에 성장하는 대규모 공원으로 조성하여 문화 등 다양한 활동을 수용할 특화된 공원으로 조성하기 위함

3. 공원현황

◦ 위    치 : 서울특별시 강서구 마곡동, 가양동 일원

◦ 공원면적： 503,431㎡

◦ 공원조성계획 결정

- 2007.12.28. 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인

- 2008.12.30. 도시개발구역 변경지정, 개발계획 변경수립, 실시계획인가

- 2013.11.14. 개발계획 변경수립, 실시계획인가 변경고시

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 식물과 호수(물)를 주제로 자연과 문화가 접목된 대규모 특화공원 조성

- 생물종 다양성을 보전하고 식물의 전시․교육을 통하여 지혜로운 미래시민 양성을 위한 식물원 조성

- 마곡의 장소성을 반영하고 인근지역(한강, 궁산, 서남물재생센터)과의 접속을 통해 미래에 성장하는 공원으로 조성하고자 함

◦ 주요내용 : 열린숲공원, 호수공원, 습지생태원, 식물원 등 4개 공간조성

- 열린숲공원(147,400㎡)	: 진입광장(인포센터), 초지원(잔디마당), 둘레숲(LG문화센터)

- 호수공원(106,000㎡)	: 호수(호수횡단보행교, 양천길하부보행통로), 수변가로, 물가쉼터, 물가가로수길

- 습지생태원(229,413㎡)	: 저류지(한강연결보행교, 전망대, 나들목),

유수지(야외주차장, 산책로 등)

- 식 물 원(128,000㎡)	: 주제정원(티하우스, 게이트), 식물문화센터, 가드닝문화체험원(구배수펌프장), 숲문화원

* 공원 외 지역(유수지 등 107,382㎡) 포함 계획

5. 자연․인문․관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 마곡이 속한 강서구는 한강이 서해로 흘러드는 김포평야에 속하며, 대부분의 지역이 기본레벨 9m를 기준으로 평지 형성

- 북서~동남 측에 걸쳐 개화산, 우장산, 봉제산이 지역을 공간적으로 분할하면서 지세가 완만하고 평탄함

- 주변 지역보다 낮은 저지대로서 대상지 대부분이 농경지로 사용됨

- 평균기온은 13.3℃이고, 평균 최고 기온은 17.5℃임

- 강수량은 년 1,212.3㎜이고, 월 최고 강수량은 7월에 274.1㎜임

- 일조시간은 1,847.3시간이고, 평균풍속은 2.4m/s 임

◦ 인문환경

- 마곡 도시개발사업 구역 내 R&D클러스터의 중심에 위치하여 연구개발 핵심거점으로 LG사이언스파크, 대우조선해양 등 국내 유수 기업이 입주예정

- 강서로 동측으로 근린생활용도의 상업건물, 업무빌딩, 대규모 아파트단지가 밀집

- 방화로 서측으로 저층 주택밀집지역, 방화뉴타운 개발예정지구로 지정

- 대상지 남측은 발산택지개발지구

- 남서 측에는 강서구 농산물 도매시장이 형성

- 대상지 북측으로 서남물재생센터가 위치하여 주변 토지이용은 활발하지 못한 상황

- 지하철5호선·9호선, 인천국제공항철도 통과

- 동서방향으로 올림픽대로, 공항로, 양천길 통과

- 남북방향으로 남부순환로, 방화로, 강서로 등이 통과하며, 교통여건 매우 양호

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 마곡지역의 경관요소와 주변 자연환경이 연속될 수 있는 계획 수립

- 농경지였던 마곡지역의 지사를 반영하고, 경작지의 경관적 풍경을 계획

◦ 동선

- 주변의 자연자원을 연결하는 개화산-서남물재생센터-강서둘레길-중앙공원-궁산의 통합 보행 네트워크 구축

- 전시, 체험, 관찰, 교육, 여가 활동을 위한 공원 내 순환동선체계 구축

- 자전거동선은 공원외곽을 순환하여 한강으로 연결

◦ 시설의 배치

- 열린숲공원, 호수공원, 습지생태원, 식물원 등 4개의 공간구성

․ 열린숲공원은 중앙공원 진입공간 및 여가․휴식의 열린공간 조성

․ 호수공원은 휴식․조망․수생식물의 전시공간으로 조성

․ 습지생태원은 야생동식물이 서식할 수 있는 생태적 공간으로 조성

․ 식물원은 한국과 세계 12개 도시의 식물과 문화를 보전․전시․교육․연구하는 공간으로 조성

- 생태․휴양․문화 등이 결합된 유기적, 창조적 공간 조성

- 물순환시스템 및 신재생에너지 도입 등을 통한 친환경적 공원조성

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 마곡중앙공원의 조성에 따라 주변 연결녹지, 수명산, 궁산, 한강과 연계하여 체계적인 녹지 네트워크를 구축하여 마곡지구 친환경 도시의 기반 형성

- 마곡도시개발사업 일환으로 조성되는 대규모 공원으로서 지역주민들의 삶의 질 향상과 서남권 거점공원으로서의 역할 수행

- 서울 대표 공원으로서 수도 서울의 품격을 높이며, 국제도시로서의 위상 제고

8. 공원 조성 계획(안)에 대한 주민의견 청취

◦ 주민의견 청취 : 의견없음

- 일 시 : 2014년 10월 16일(목)

- 장 소 : 마곡지구 현장

9. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	2015	2016	2017	2018
공사비	215,600	215,600	7,330	78,910	107,800	21,560

◦ 재원조달방안

-  마곡도시개발사업비에서 조달

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 및 공원건폐율 검토(최종조서 내용 반영 예정)

․마곡중앙공원  공원시설율 : 34.16%(법정 40% 이하)

공원건폐율 :  6.05%(법정 10% 이하)

◦ 입안부서 의견

- 마곡도시개발사업구역내 마곡중앙공원(마곡 근린공원 1호)을 조성하여, 쾌적한 주거 환경 및 시민들의 여가공간으로 제공할 수 있도록 공원조성계획(안)을 수립코자 하는 것으로 서울 대표 공원으로서 역할 수행과 서울의 이미지 향상에 기여할 것으로 사료됨

첨부  1. 조성계획결정 조서(총괄표, 시설조서, 도로조서) 1부.

2. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

마곡중앙공원(마곡 근린공원 1호) 조성계획 결정조서(최초)

가. 총괄표 (위치 : 서울특별시 강서구 가양동, 마곡동 일원)

구 분		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	비 고
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		503,431.00	171,947.44	15	30,433.71	36,633.00	467
기반 시설	소 계	87,857.54	87,857.54
	도 로	42,686.82	42,686.82
	광 장	42,860.43	42,860.43
	보행교	2,310.29	2,310.29
조 경 시 설		22,799.95	22,799.95
휴 양 시 설		1,271.72	1,271.72				460
유 희 시 설		1,849.88	1,849.88
운 동 시 설		4,500.00	4,500.00	2	2,046.71	7,127.00
교 양 시 설		43,475.38	43,475.38	5	25,224.00	26,343.00
편 익 시 설		6,861.82	6,861.82	6	1,363.00	1,363.00	6
관 리 시 설		3,331.15	3,331.15	2	1,800.00	1,800.00	1
녹지 및 기타		331,483.56
시 설 율 (법정 40%)		(171,947.44 / 503,431) x 100 = 34.16%
건 폐 율 (법정 10%)		(30,433.71 / 503,431) x 100 = 6.05%

나. 시설조서(최초)

구 분		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥면적	연면적
합 계				503,431.00	171,947.44			30,433.71	36,633.00	467
기반시설	소 계			87,857.54	87,857.54
	도 로		전지역	42,686.82	42,686.82
	광 장	가	9개소	42,860.43	42,860.43
		가-1	진입광장	(16,039.22)	(16,039.22)
		가-2	호수공원	(16,414.27)	(16,414.27)
		가-3	둘레숲	(171.91)	(171.91)
		가-4	숲문화원	(2,070.17)	(2,070.17)
		가-5	둘레숲	(312.09)	(312.09)
		가-6	식물원	(936.79)	(936.79)
		가-7	물가쉼터	(1,974.62)	(1,974.62)
		가-8	식물원	(3,493.04)	(3,493.04)
		가-9	식물원	(1,448.32)	(1,448.32)
	보 행 교	보	13개소	2,310.29	2,310.29
		보-1	저류지	(596.77)	(596.77)
		보-2	저류지	(96.91)	(96.91)
		보-3	가드닝문화 체험원	(80.10)	(80.10)
		보-4	호수공원	(415.64)	(415.64)
		보-5	물가쉼터	(143.94)	(143.94)
		보-6	물가쉼터	(133.03)	(133.03)
		보-7	식물원	(131.58)	(131.58)
		보-8	식물원	(112.52)	(112.52)
		보-9	초지원	(38.43)	(38.43)
		보-10	초지원	(42.72)	(42.72)
		보-11	초지원	(91.27)	(91.27)
		보-12	초지원	(46.97)	(46.97)
		보-13	저류지	(380.41)	(380.41)
조경시설	소 계			22,799.95	22,799.95
	계류	나	식물원	2,075.88	2,075.88
	연지	다	물가쉼터	3,942.43	3,942.43
	수경시설	라	진입광장	1,781.64	1,781.64
	잔디광장	마	초지원	15,000.00	15,000.00
휴양시설	소계			1,271.72	1,271.72					460
	휴게소	바	9개소	1,236.48	1,236.48
		바-1	숲문화원	(418.34)	(418.34)
		바-2	식물원	(94.68)	(94.68)
		바-3	식물원	(121.33)	(121.33)
		바-4	식물원	(91.07)	(91.07)
		바-5	가드닝문화 체험원	(52.81)	(52.81)
		바-6	가드닝문화 체험원	(88.30)	(88.30)
		바-7	가드닝문화 체험원	(148.23)	(148.23)
		바-8	저류지	(104.45)	(104.45)
		바-9	저류지	(117.27)	(117.27)
	앉음벽	①	부지내	35.24	35.24
	파고라	②	전지역							28
	등의자	③	전지역							350
	야외 테이블	④	전지역							30
	원형 파고라	⑤	식물원							5
	조형의자	⑥	전지역							22
	평상	⑦	전지역							24
	전통정자	⑧	식물원							1
유희시설	소 계			1,849.88	1,849.88
	물놀이장	사	호수공원	599.96	599.96
	어린이 놀이공간	아	2개소	1,249.92	1,249.92
		아-1	물가쉼터	(483.87)	(483.87)
		아-2	숲문화원	(766.05)	(766.05)
운동시설	소 계			4,500.00	4,500.00			2,046.71	7,127.00
	레포츠센터	1	저류지	2,800.00	2,800.00	철골	지상 3층	524.71	4,098.00		기존건물
	실내 배드민턴장	2	저류지	1,700.00	1,700.00	철골	지상 2층	1,522.00	3,029.00		기존건물
교양시설	소 계			43,475.38	43,475.38			25,224.00	26,343.00
	등록문화재	3	가드닝문화 체험원	812.15	812.15	목재	지상 1층	350.00	1,050.00		(구)배수펌프장
	어린이 정원문화학교	4	가드닝문화 체험원	347.98	347.98	RC	지상 1층	305.00	395.00
	식물 문화센터	5	식물원	11,438.32	11,438.32	RC	지상 4층	12,700.00	24,529.00		H: 25.2m
	LG 문화센터	6	진입광장	11,500.75	11,500.75			11,500.00			규모 추후결정
	숲문화학교	7	숲문화원	568.75	568.75	RC	지상 1층	369.00	369.00
	전시장 (주제정원)	자	8개소	18,807.43	18,807.43
		자-1	식물원	(983.46)	(983.46)
		자-2	식물원	(2,409.91)	(2,409.91)
		자-3	식물원	(2,873.04)	(2,873.04)
		자-4	식물원	(5,789.48)	(5,789.48)
		자-5	식물원	(3,661.59)	(3,661.59)
		자-6	식물원	(632.14)	(632.14)
		자-7	식물원	(561.54)	(561.54)
		자-8	식물원	(1,896.27)	(1,896.27)
편익시설	소 계			6,861.82	6,861.82			1,363.00	1,363.00	6
	화장실A	8	저류지	275.97	275.97	철골	지상 1층	127.00	127.00
	화장실B	9	호수공원	184.41	184.41	철골	지상 1층	142.00	142.00
	레포츠센터 주차장	차	저류지	3,727.93	3,727.93
	식물문화센터 주차장	카	식물원	318.54	318.54
	판매온실	10	식물원	215.20	215.20	RC	지상 1층	200.00	200.00
	티하우스	11	식물원	352.43	352.43	철골	지상 1층	287.00	287.00
	식물원 게이트	12	식물원	345.16	345.16	철골	지상 1층	152.00	152.00
	인포센터	13	진입광장	1,442.18	1,442.18	철골	지상 1층	455.00	455.00
	자전거 보관대	⑨	전지역							6
관리시설	소 계			3,331.15	3,331.15			1,800.00	1,800.00	1
	재배온실A	14	식물원	1,530.00	1,530.00	철골	지상 1층	1,530.00	1,530.00
	재배온실B	15	숲문화원	270.00	270.00	철골	지상 1층	270.00	270.00
	야외포지	타	저류지	1,531.15	1,531.15
	퇴비장		식물원							1
	수처리 시설		식물원	(800.00)	(800.00)						지하
녹지 및 기타	소 계			331,483.56	(1,598.26)			(221.44)	(221.44)	(3)
	호수		부지내	47,000.00
	저류지		부지내	50,500.00
	지하철 환기구 (공항철도)		물가쉼터	56.41	(56.41)					(1)	입체적 도시 계획 시설 결정
	지하철 환기구 (9호선)		진입광장	24.15	(24.15)					(1)	입체적 도시 계획 시설 결정
	기존수계		가드닝문화 체험원	972.90	(972.90)
	공동구 관리소		숲문화원	525.20	(525.20)			(221.44)	(221.44)
	지하철 출입구 (승강기)		진입광장	19.60	(19.60)					(1)	입체적 도시 계획 시설 결정
	녹지		부지내	232,385.30

다. 도로조서(최초)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계					-	42,686.82
신설	소로	소 계			-	25,523.29
		3	1	5	215	(681.34)	연결도로	나들목	펌프장진입도로
		3	2	5	317.5	(1,450.81)	연결도로	보-2	나들목
		3	3	5	346.3	(1,387.34)	연결도로	광장 가-2	보-2
		3	4	6	113.5	(869.59)	진입도로	레포츠센터	야외포지
		3	5	6	74.3	(457.35)	연결도로	레포츠센터	주차장
		3	6	6	25.97	(155.83)	연결도로	광장 가-13	광장 가-2
		3	7	6	518.34	(3,133.39)	연결도로	광장 가-11	광장 가-13
		3	8	4	66.18	(298.71)	연결도로	광장 가-14	문화재
		3	9	4	49.27	(202.54)	연결도로	소로11	광장 가-14
		3	10	7	238.73	(1,850.11)	진입도로	소로12	부지경계
		3	11	4	225.55	(1,121.03)	연결도로	소로7	광장 가-6
		3	12	14	74.56	(991.95)	연결도로	부지경계	지하주차장
		3	13	4	257.16	(1,151.13)	연결도로	광장 가-6	소로11
		3	14	4	284.91	(1,474.93)	연결도로	광장 가-7	소로13
		2	15	9	146.21	(1,325.21)	연결도로	광장 가-2	광장 가-11
		3	16	4	34.68	(144.26)	연결도로	광장 가-7	소로17
		3	17	6	386.1	(2,440.92)	연결도로	광장 가-8	광장 가-1
		3	18	5	68.00	(356.71)	연결도로	소로19	소로17
		3	19	4	137.04	(713.91)	진입도로	부지경계	소로17
		3	20	5	418.79	(2,441.82)	연결도로	소로21	소로19
		3	21	3-12	293.35	(1,573.41)	진입도로	부지경계	광장 가-1
		1	22	12	107.88	(1,301.00)	진입도로	부지경계	LG문화센터
신설	산책로	소 계				17,163.53
			1-1	2.4	87.59	(210.3)	산책로	사-9	소로-22
			1-2	2.0	79.66	(159.32)	산책로	사-9	소로-22
			1-3	2.4	149.07	(436.2)	산책로	소로-22	소로-21
			1-4	2.0	147.1	(311.21)	산책로	소로-22	소로-21
			1-5	3.0	80.77	(244.52)	산책로	산1-3	소로-21
			2-1	2.0	225.38	(450.78)	산책로	소로-21	가-3
			2-2	2.4	124.68	(311.25)	산책로	소로-20	가-3
			2-3	4.0	23.12	(99.7)	산책로	다-1	소로-20
			2-4	2.5	48.05	(785.98)	산책로	소로-20	가-4
			2-5	4.0	42.06	(168.26)	산책로	다-1	가-4
			2-6	2.5	48.14	(122.09)	산책로	다-1	가-4
			2-7	4.0	51.98	(207.91)	산책로	소로-20	가-4
			2-8	2.5	73.2	(184.37)	산책로	부지경계	소로-20
			2-9	3.0	114.48	(847.9)	산책로	소로-20	가-4
			2-10	3.0	292.28	(891.12)	산책로	소로-21	소로-17
			2-11	2.5	273.61	(1,339.72)	산책로	소로-21	소로-17
			2-12	1.5	81.24	(132.76)	산책로	가-4	산2-13
			2-13	1.5	45.53	(68.8)	산책로	소로-20	산2-15
			2-14	1.5	29.37	(46.53)	산책로	산2-13	소로-19
			2-15	3.0	122.23	(366.94)	산책로	가-4	소로-19
			2-16	1.5	51.75	(78.93)	산책로	산2-10	산2-15
			2-17	1.2	68.2	(86.07)	산책로	산2-10	산2-15
			2-18	1.2	42.21	(50.65)	산책로	산2-11	산2-11
			2-19	1.2	109.41	(161.26)	산책로	산2-11	산2-11
			2-20	2.5	69.31	(269.95)	산책로	소로-17	소로-17
			3-1	3.0	136.86	(470.59)	산책로	소로-17	소로-17
			3-2	2.0	37.15	(377.46)	산책로	소로-17	산3-1
			4-1	4.0	49.07	(198.08)	산책로	가-2	가-7
			4-2	4.0	39.64	(161.72)	산책로	가-2	가-7
			4-3	3.0	53.55	(230.93)	산책로	가-7	가-2
			4-4	3.0	450.75	(1,498.58)	산책로	소로-7	다-7
			4-5	2.4	118.75	(345.62)	산책로	소로-7	산4-4
			4-6	2.4	149.6	(548.48)	산책로	산4-4	산4-4
			4-7	1.2	73.7	(118.91)	산책로	산4-4	산4-4
			4-8	2.0	169.71	(493.04)	산책로	소로-11	소로-8
			4-9	1.2	34.79	(41.93)	산책로	산4-8	산4-10
			4-10	3.0	13	(39)	산책로	가-9	소로-8
			4-11	1.2	41.34	(49.89)	산책로	산4-10	소로-8
			4-12	1.5	47.04	(70.56)	산책로	소로-8	바-1
			4-13	1.5	50.69	(81.63)	산책로	소로-7	다-6
			4-14	2.0	9.87	(19.74)	산책로	바-1	산4-15
			4-15	2.0	5.95	(11.9)	산책로	산4-14	다-6
			4-16	1.5	62.88	(94.8)	산책로	다-6	다-7
			5-1	1.5	34.52	(54.2)	산책로	사-7	소로-14
			5-2	1.5	63.12	(93.83)	산책로	사-7	다-2
			5-3	2.4	69.53	(169.61)	산책로	다-2	소로-14
			5-4	2.0	47.24	(96.46)	산책로	산5-3	산5-5
			5-5	2.0	96.29	(312.24)	산책로	산5-11	산5-13
			5-6	2.0	47.66	(95.87)	산책로	다-2	다-3
			5-7	2.4	40.54	(118.22)	산책로	산5-6	산5-11
			5-8	2.0	21.07	(42.15)	산책로	다-3	산5-7
			5-9	1.5	38.23	(58.33)	산책로	산5-11	산5-10
			5-10	2.0	31.75	(63.47)	산책로	산5-11	산5-11
			5-11	2.0	137.73	(305.65)	산책로	다-2	다-3
			5-12	1.2	57.28	(68.74)	산책로	산5-11	바-12
			5-13	2.4	86.14	(380.94)	산책로	산5-5	소로-13
			5-14	2.4	20.56	(57.16)	산책로	가-8	나-1
			6-1	4.0	64.07	(262.87)	산책로	부지경계	소로-3
			6-2	3.0	37.42	(113.01)	산책로	소로-4	마-2
			6-3	3.0	47.29	(141.86)	산책로	소로-4	마-2
			6-4	2.0	102.61	(205.2)	산책로	소로-3	마-2
			6-5	2.0	254.25	(539.29)	산책로	소로-3	다-9
			6-6	2.0	34.26	(67.71)	산책로	사-1	산6-5
			6-7	1.5	159.79	(238.14)	산책로	소로-2	다-9
			6-8	2.0	138.3	(276.54)	산책로	소로-2	산6-9
			6-9	2.0	80.67	(440.64)	산책로	산6-8	부지경계
			6-10	3.0	25.18	(76.02)	산책로	보-13	부지경계